{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":77,"n_cols":16,"rows_kept":77,"flags":["formulas_cached_only"]}
["申请（专利）号","名称","主分类号","分类号","申请（专利权）人","发明（设计）人","公开（公告）日","公开（公告）号","专利代理机构","代理人","申请日","地址","优先权","国省代码","摘要","主权项"]
["CN201310050199.4","一种新型圆检查井盖的高度调整方法与装置","E02D29/14(2006.01)I","E02D29/14(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2013.05.22","CN103114606A","","","2013.01.04","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本发明是城市乡村等各种道路公共场所和机场等使用的新型圆检查井盖调整方法与装置。其结构由井座，衬筒，井盖盖板组成。是一种利用螺旋原理，采用防转螺旋端面凸轮结构，实现圆形检查井盖盖面高度的调整方法和装置。所述新型检查井盖有两类装置：第一类是设置衬筒的井盖。第二类是不设置衬筒的井盖。这两类井盖盖面高度升降调整原理和方法相同，都是在井座套筒与衬筒或井盖之间设置了一对相互接触的带有防转凸块的螺旋端面凸轮副支撑结构。所述井盖能够在使用中被压陷后或施工中，在一定范围内方便调整盖面高度，可靠保证井盖平面与路面保持在同一水平面内。","一种新型圆检查井盖的高度调整方法与装置，由井座套筒，衬筒，井盖盖板组成。是一种利用螺旋原理，采用端面凸轮结构，实现圆形检查井盖盖面高度的调整方法和装置。本发明有两类装置：第一类是设置衬筒的井盖。第二类是不设置衬筒的井盖。这两类井盖盖面高度升降调整原理和方法是相同的，都是在井座套筒内、衬筒下端或井盖盖板下端设置了带有防转凸块的螺旋端面凸轮结构，形成端面凸轮副支撑结构。"]
["CN201320055872.9","一种高度可调圆形检查井盖","E02D29/14(2006.01)I","E02D29/14(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2013.12.25","CN203361197U","","","2013.01.04","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型是城市乡村等各种道路，公共场所和机场等使用的一种高度可调圆形检查井盖。其结构由井座套筒，衬筒，井盖盖板组成。是一种利用螺旋原理，采用防转螺旋端面凸轮结构，实现圆形检查井盖盖面高度可调的装置。按照本实用新型，可以制作成两类装置：第一类设置衬筒。第二类不设置衬筒。这两类井盖盖面高度升降调整原理和方法相同，由于在井座套筒与井盖盖板或衬筒之间设置了相互接触的带有防转凸块的螺旋端面凸轮支撑结构，所以可以在使用中被压陷后或在施工中，在一定范围内方便调整盖面高度。","一种高度可调圆形检查井盖，由井座套筒，衬筒，井盖盖板组成，其特征是一种利用螺旋原理，采用端面凸轮结构，依靠在井座套筒内和衬筒下端或井盖盖板下端设置的带有防转凸块的螺旋端面凸轮支撑调整结构，实现井盖盖面高度调整的装置。"]
["CN201310028580.0","一种机车轴端速度传感器的新型传动方法与装置","G01P1/00(2006.01)I","G01P1/00(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2013.06.19","CN103163313A","","","2013.01.16","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本发明是一种应用于铁路机车轴端速度传感器的新型传动方法与装置。运用减少约束自由度的浮动传动原理，采用滚动接触减摩措施，以传动叉、吸合磁环和滚子传动杆结构，实现在两个自由度较大浮动量条件下的可靠传动方法与装置。包括：传动叉、吸合磁环、传动拨杆、传动拨杆滚子套、传感器轴、传感器。传动叉通过叉柄和吸合磁环与机车轴端连接并随机车轴运动，滚子传动拨杆安装在传感器轴的端部并嵌入传动叉的套状叉瓣中，由传动叉带动随机车轴转动。从而在大功率机车轴相对机体发生轴向窜动和径向跳动的条件下，将机车轴的转动速度可靠传递给传感器轴。同时在传感器中采用了三段同轴的结构，有效提高旋转精度。","一种机车轴端速度传感器的新型传动方法与装置，包括：传动叉、吸合磁环、传动拨杆、传动拨杆滚子套、传感器轴、传感器，所述的传动叉通过叉柄利吸合磁环与机车轴端连接并随机车轴运动，传动拨杆安装在传感器轴的端部并嵌入传动叉的套状叉瓣中，由传动叉带动随机车轴转动，其特征在于传动叉随机车轴发生轴向窜动和径向跳动的同时，仍能将机车轴的转动传递给只能转动的传感器轴。"]
["CN201320044340.5","一种机车轴端速度传感器的新型传动装置","G01P1/00(2006.01)I","G01P1/00(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2014.04.09","CN203535062U","","","2013.01.16","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型提供的是一种机车轴端速度传感器的新型传动装置。是运用浮动传动方法，采用滚动接触减摩措施，以传动叉和带有滚子套的传动拨杆结构，实现机车轴与传感器之间的可靠传动装置。结构包括：传动叉、吸合磁环、传动拨杆、滚子套、传感器轴、传感器。传动叉通过叉柄和吸合磁环与机车轴端连接并随机车轴运动，传动拨杆安装在传感器轴的端部并嵌入传动叉的筒状叉瓣中，由传动叉带动随机车轴转动。可以在机车轴相对车体发生轴向窜动和径向跳动的条件下，将机车轴的转动速度可靠传递给传感器。本实用新型的机车轴端速度传感器的新型传动装置可用于各类铁路机车。","一种机车轴端速度传感器的新型传动装置，包括：传动叉、吸合磁环、传动拨杆、滚子套、传感器轴、传感器，其特征在于，传动叉通过叉柄和吸合磁环与机车轴端连接并随机车轴运动，传动拨杆安装在传感器轴的端部并嵌入传动叉的筒状叉瓣中，由传动叉带动随机车轴转动，将机车轴的转速传递给传感器。"]
["CN201310044249.8","一种液体微流量检测方法","G01F1/34(2006.01)I","G01F1/34(2006.01)I","中山大学附属第一医院;广东技术师范学院","杨振野;肖良宝;胡军;刘小林;姚济明","2013.06.12","CN103148899A","广州知友专利商标代理有限公司 44104","宣国华","2013.02.01","510080 广东省广州市中山二路58号","","广东;44","一种液体微流量检测方法，包括如下步骤：S1.找出存储容器出液口处液体压力P与流速V的函数关系式V（P）；S1.1采样出液口附近在不同液面高度时的液体压力，并测量在各压力值采样时的一个时间段T内的液体累计流量M1，从而计算对应采样压力值下的液体流速V为M1/T，建立各采样液体压力-流速的数据组；S1.2根据步骤S1中建立的液体压力-流速数据组，假设逼近函数的阶次，通过最小二乘法计算对应于上述阶次的逼近函数的系数，从而得到液体压力P与流速V的函数关系式V（P）；S2.对函数关系式V（P）进行积分求取液体在某段时间内的流量M。本发明得到出液口处液体压力与流速之间的函数关系式后，仅需监测出液口处的压力即可监测液体在某段时间内的总流量，可应用于流速在800L/h以下的液体流量的测量。","一种液体微流量检测方法，其特征在于，包括如下步骤：S1.找出存储容器出液口处液体压力P与流速V的函数关系式V（P）；S2.对上述函数关系式V（P）进行积分求取液体在某段时间内的流量M。"]
["CN201310044249.8","一种液体微流量检测方法","G01F1/34(2006.01)I","G01F1/34(2006.01)I","中山大学附属第一医院;广东技术师范学院","杨振野;肖良宝;胡军;刘小林;姚济明","2015.09.02","CN103148899B","广州知友专利商标代理有限公司 44104","宣国华","2013.02.01","510080 广东省广州市中山二路58号","","广东;44","一种液体微流量检测方法，包括如下步骤：S1.找出存储容器出液口处液体压力P与流速V的函数关系式V（P）；S1.1 采样出液口附近在不同液面高度时的液体压力，并测量在各压力值采样时的一个时间段T内的液体累计流量M1，从而计算对应采样压力值下的液体流速V为M1/T，建立各采样液体压力-流速的数据组；S1.2 根据步骤S1中建立的液体压力-流速数据组，假设逼近函数的阶次，通过最小二乘法计算对应于上述阶次的逼近函数的系数，从而得到液体压力P与流速V的函数关系式V（P）；S2.对函数关系式V（P）进行积分求取液体在某段时间内的流量M。本发明得到出液口处液体压力与流速之间的函数关系式后，仅需监测出液口处的压力即可监测液体在某段时间内的总流量，可应用于流速在800L/h以下的液体流量的测量。","一种液体微流量检测方法，其特征在于，包括如下步骤：S1.找出存储容器出液口处液体压力P与流速V的函数关系式V（P）；S2.对上述函数关系式V（P）进行积分求取液体在某段时间内的流量M。"]
["CN201310051694.7","一种机车轴端速度传感器的便携检测系统","G01P21/02(2006.01)I","G01P21/02(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2013.06.12","CN103149385A","","","2013.02.02","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本发明是一种机车轴端速度传感器的便携检测系统，由传感器驱动装置，打印机，液晶显示屏，触摸键盘，数据接口模块，电路板，电源模块，电池等组成。具有通用性，多功能和便携性。可以对目前国内普遍应用的各类传动方式、各种通道的轴端速度传感器进行检测，并自动对检测结果及获得的数据进行显示，打印和数据存储。系统还可提供4路模拟速度脉冲输出和2路0-20mA的恒流信号输出，用以校检机车速度信号上车线路状态和机车速度表表头。本发明提供的系统具有便携性，整体为箱式结构，不仅可以在室内的固定场所对速度传感器进行全面检测，也可以携带到维修现场和机车现场完成检测任务。","一种机车轴端速度传感器的便携检测系统，包括传感器驱动装置1，传感器试验托架2，附件箱3，传动装置附件4，箱体合页5，箱体6，箱盖7，打印机8，数据线插孔9，电源开关10，指示灯11，液晶显示屏12，触摸键盘13，数据接口模块14，电路板(含单片机、测试主控电路板和显示指示电路板)15，电源模块16，电池17组成，其特征在于系统具有通用性，多功能和便携性。"]
["CN201310063272.1","电力机车风道继电器的新型防堵塞方法与装置","B61D27/00(2006.01)I","B61D27/00(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2013.07.03","CN103183039A","","","2013.02.16","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本发明涉及一种铁路电力机车风道继电器的防堵塞方法与装置。由于目前广泛使用的风道继电器在使用中暴露出寿命低，可靠性差，触头烧蚀和随机失效等问题和缺陷铰普遍。经分析发现继电器随机失效的原因是结冰雪粉异物堵塞。继电器触头烧蚀的根本原因是产生振频烧蚀。本发明针对以上缺陷对进气口设计了电热自洁防堵结构；并设置了微压膜片与负逻辑微动开关结合的新结构。同时设置了新型压接式接线夹装置。经实际装车验证，本发明的新型防堵塞方法与装置消除了存在的缺陷，运行稳定可靠。","电力机车风道继电器的新型防堵塞方法与装置。由继电器盖1，气动开关3，微动电气开关7，新型压接式接线装置8，挡水套14，自洁杆15，自洁惯性片16，电热进气罩17，自洁振动弹簧18等组成，本发明对进气口设计了电热自洁防堵结构，对气动和电气开关设置了微压膜片与负逻辑微动开关结合的新结构继电器。对接线螺柱进行了新型压接式接线装置设计。"]
["CN201320088868.2","电力机车风道继电器的新型防堵塞装置","B61D27/00(2006.01)I","B61D27/00(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2014.04.09","CN203528487U","","","2013.02.16","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型是一种铁路电力机车风道继电器的新型防堵塞装置。针对目前广泛使用的风道继电器，在使用中暴露出的因结冰雪粉沙尘堵塞和触头振频烧蚀产生的寿命低、可靠性差等问题，对风道继电器进气口进行了电热自洁防堵结构设计；并设置了微压气动膜片与负逻辑微动电气开关和新型压接式接线装置。经装车试验，本实用新型的新型防堵塞装置消除了存在的缺陷，运行稳定可靠。","电力机车风道继电器的新型防堵塞装置，由继电器盖(1)，气动开关(3)，微动电气开关(7)，新型压接式接线装置(8)，挡水套(14)，自洁杆(15)，自洁惯性片(16)，电热进气罩(17)，自洁振动弹簧(18)等组成，其特征是，挡水套(14)与外壳底座制成一体，内装自洁杆(15)和自洁惯性片(16)的电热进气罩(17)置于挡水套内，内装微动电气开关(7)的气动开关(3)安装于继电器壳体(9)内，用导线与新型压接式接线装置锥形接线座(12)相接，安装后机车风道内气流经进气罩和导气管(19)进入气动开关膜片室右腔，当风道内冷却气流达到规定压力值时，膜片(6)被向左推动，释放微动电气开关(7)的操作钮(21)，使信号接线导通。"]
["CN201310323595.X","一种直驱型叠层风力发电机","F03D9/00(2006.01)I","F03D9/00(2006.01)I;F03D11/00(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2013.12.11","CN103437958A","","","2013.07.23","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本发明提供的是一种具有套叠结构的直驱型永磁风力发电装置。既在直径方向具有套层，在轴向具有叠层结构。通过采取套叠结构增加转子磁极和定子铁芯绕组数量的方法，有效减小同功率直驱型风电机直径；或在同直径条件下，增大发电功率。所述的风力发电机由叶片，前挡片，轮毂，前轴承，前转子，前定子，支架，主轴，后定子，后转子，后轴承，后挡片，机舱壳体，塔架，以及变桨装置，偏航装置，启动装置等组成。叶片将风能转化成机械能，并通过轮毂和主轴直接带动套叠转子相对套叠定子绕组转动，将机械能转化为电能，实施发电。由本发明构成的大功率并网直驱型变速变桨风力发电机，可用于陆地和近海的各类风力发电场。","一种直驱型叠层风力发电机，是一种具有套叠结构的大功率并网直驱型永磁风力发电机，其特征在于，发电机具有套叠结构，即在直径方向具有套层，在轴向具有叠层结构，由叶片、前挡片、轮毂、前轴承、前转子、前定子、支架、主轴、后定子、后转子、后轴承、后挡片、机舱壳体、塔架，以及变桨装置，偏航装置，启动装置等结构和装置组成，由叶片将风能转化成机械能，并经轮毂和主轴直接带动套叠转子相对套叠定子转动，将机械能转化成电能，完成发电工作。"]
["CN201320459840.5","一种直驱型叠层风力发电机","F03D9/00(2006.01)I","F03D9/00(2006.01)I;F03D11/00(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2014.05.28","CN203614324U","","","2013.07.23","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型提供的一种直驱型叠层风力发电机，是一种具有套叠结构的直接驱动永磁风力发电机。其在直径方向具有套层，在轴向具有叠层结构。由叶片，前挡片，轮毂，前轴承，前转子，前定子，支架，主轴，后定子，后转子，后轴承，后挡片，机舱壳体，塔架，以及变桨装置，偏航装置，启动装置等组成。本实用新型的套叠结构可以充分利用发电机空间，有效增加转子磁极和定子铁芯绕组数量，从而减小同功率直驱型风力发电机直径。或在同直径条件下，增大单机发电功率。由本实用新型构成的大功率并网直驱型变速变桨风力发电机，可用于陆地和近海的各类风力发电场。","一种直驱型叠层风力发电机，由叶片、前挡片、轮毂、前轴承、前转子、前定子、支架、主轴、后定子、后转子、后轴承、后挡片、机舱壳体、塔架，和变桨装置，偏航装置组成，叶片将风能转化成叶轮转动，并经轮毂和主轴直接带动发电机发电，其特征在于，发电机是套叠结构，即在直径方向是套层，在轴向是叠层结构，通过增加磁极和铁芯绕组数量减小同功率直驱型风力发电机直径。 "]
["CN201310348902.X","一种污水处理细微化曝气方法与装置","C02F3/02(2006.01)I","C02F3/02(2006.01)I;C02F1/72(2006.01)I;C02F1/24(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2013.12.04","CN103420477A","","","2013.08.05","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本发明提供一种污水处理细微化曝气方法与装置。其结构由进气管罩、深度调节盘、深度调节螺钉、浮子室、进气竖直管、潜水电动机、壳体、旋转盘、分流管、进气导管、旋转盘上盖、梳齿破碎轮、叶轮、矩形键、叶轮安装螺母、分气室组成。所述装置采取梳齿破碎轮结合网孔破碎气泡和旋转盘旋转分布气泡的方法得到细微化和连续分布的气泡，同功率条件下可以使细微化气泡全面积覆盖于曝气区，曝气深度可调节。并有效利用流体对旋转盘的力学作用减少磨损，提高效率和寿命。装置构造简单，便于安装和维护管理，使用成本和装置本身成本都较低。","一种污水处理细微化曝气方法与装置，由进气管罩、深度调节盘、深度调节螺钉、浮子室、进气竖直管、潜水电动机、壳体、旋转盘、分流管、进气导管、旋转盘上盖、梳齿破碎轮、叶轮、矩形键、叶轮安装螺母、分气室组成，其特征在于，采取梳齿破碎轮结合网孔破碎和旋转盘旋转分布气泡的方法得到细微化气泡，并有效利用流体对旋转盘的力学作用减少磨损，提高效率和寿命。"]
["CN201320490534.8","一种污水处理细微化曝气装置","C02F7/00(2006.01)I","C02F7/00(2006.01)I;C02F3/02(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2014.04.16","CN203545790U","","","2013.08.05","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型提供一种污水处理细微化曝气装置。由浮子室、潜水电动机、壳体、旋转盘、进气导管、梳齿破碎轮、叶轮、分气室等组成。所述装置采用梳齿破碎轮结合网孔破碎和旋转盘旋转分布气泡装置得到细微化气泡，梳齿破碎轮和叶轮安装于潜水电动机轴上，由潜水电动机带动梳齿破碎轮和叶轮在壳体内部转动，由于离心力作用，液流在分气室处产生真空度，外部的空气经进气直管和进气导管进入分气室，经分气室的孔与液体接触，由于梳齿破碎轮的作用，导致气泡直径减小，数量增加，液体经壳体壁孔被压入旋转盘，气泡被进一步被挤碎，成为细微化气泡，再经旋转盘将细微化气泡分布于周围液体中。同时利用流体对旋转盘的力学作用减少机械磨损，提高寿命和效率。","一种污水处理细微化曝气装置，由进气管罩、深度调节盘、深度调节螺钉、浮子室、进气直管、潜水电动机、壳体、旋转盘、分流管、进气导管、旋转盘上盖、梳齿破碎轮、叶轮、矩形键、叶轮安装螺母、分气室组成，其特征在于，采用梳齿破碎轮结合网孔破碎和旋转盘旋转分布气泡装置得到细微化气泡，梳齿破碎轮和叶轮安装于潜水电动机轴上，由潜水电动机带动梳齿破碎轮和叶轮在壳体内部转动，由于离心力作用，液流在分气室处产生真空度，外部的空气经进气直管和进气导管进入分气室，经分气室的孔与液体接触，由于梳齿破碎轮的作用，导致气泡直径减小，数量增加，液体经壳体壁孔被压入旋转盘，气泡被进一步被挤碎，成为细微化气泡，同时有效利用流体对旋转盘的力学作用减少机械磨损。 "]
["CN201320537612.5","一种可夹持防吹落衣架","A47G25/30(2006.01)I","A47G25/30(2006.01)I;A47G25/28(2006.01)I;A47G25/32(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2014.05.21","CN203597744U","","","2013.08.21","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型所提供的一种可夹持防吹落衣架，由迷宫式衣架挂钩，弹性夹持臂，衣架体，背心钩，弹性封口软舌组成。按照本实用新型，将衣架的挂钩设置成迷宫式衣架挂钩，保证衣架整体在被风吹动后的运动状态下，不能自行从晾衣杆上脱落。同时，本实用新型的衣架设置了弹性夹持臂，在撑挂衣物的同时，弹性夹持臂就可以将衣物夹紧在衣架体上，避免衣物从衣架上自行脱落。有以上装置设置，可以保证衣物在晾晒过程中不会因风吹等因素丢失。","一种可夹持防吹落衣架，由迷宫式衣架挂钩，弹性夹持臂，衣架体，背心钩，弹性封口软舌组成，其特征在于，衣架的挂钩是迷宫式衣架挂钩，并在衣架体上设置了弹性夹持臂。 "]
["CN201320537613.X","一种有铰链可夹持防吹落衣架","A47G25/30(2006.01)I","A47G25/30(2006.01)I;A47G25/32(2006.01)I;A47G25/28(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2014.05.21","CN203597745U","","","2013.08.21","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型提供一种有铰链可夹持防吹落衣架。由衣架挂钩，圈式锁舌，夹持臂，衣架体，背心钩，夹持槽凸块，夹持臂铰链，圈式锁舌铰链，夹持臂凹坑结构组成。本实用新型在衣架挂钩开口处设置了圈式锁舌，保证衣架整体在被风吹动后的各种运动状态下，不能自行从晾衣杆或被挂物上脱落。同时，本实用新型的衣架设置了夹持臂，无论对何种衣物，在挂好衣物后压下夹持臂就可以将衣物夹紧在衣架体上，不松开夹紧臂时衣物不能从衣架上自行脱落。以上两个方面的装置设置，可以保证衣物在户外晾晒过程中不会冈风吹等因素丢失，且使用简便，结构简单。","一种有铰链可夹持防吹落衣架，由衣架挂钩，圈式锁舌，夹持臂，衣架体，背心钩，夹持槽凸块，夹持臂铰链，圈式锁舌铰链，夹持臂凹坑组成，其特征在于，衣架挂钩开口处设置了圈式锁舌，并在衣架体上设置了夹持臂。 "]
["CN201310512157.8","一种基于免疫检测器的智能故障诊断系统","G01M7/02(2006.01)I","G01M7/02(2006.01)I","广东技术师范学院","岑健;向丹;伍银波;张绪红;卢旭","2014.01.22","CN103528783A","东莞市众达专利商标事务所(普通合伙) 44251","王敏","2013.10.24","523000 广东省广州市天河区石牌中山大道293号","","广东;44","本发明提供一种基于免疫检测器的智能故障诊断系统，包括：振动采集装置，包括：多个分别设置在待检测机组相应部位的振动传感器；所述振动传感器包括：永磁体底座、设置在所述永磁体底座上的振动腔体、设置在所述振动腔体底部的振动传感单元，和用于定位该振动传感器的点定位装置；处理装置，用于收集所述振动采集装置所收集的信号，并据此对待检测机组进行相应的控制。","一种基于免疫检测器的智能故障诊断系统，其特征在于，包括：振动采集装置（1），包括：多个分别设置在待检测机组相应部位的振动传感器（11）；所述振动传感器（11）包括：永磁体底座（111）、设置在所述永磁体底座（111）上的振动腔体（112）、设置在所述振动腔体（112）底部的振动传感单元（113），和用于定位该振动传感器（11）的点定位装置（114）；处理装置（2），用于收集所述振动采集装置（1）所收集的信号，并据此对待检测机组进行相应的控制。"]
["CN201310594189.7","一种新型渣浆泵叶轮的支撑传动方法与装置","F04D29/00(2006.01)I","F04D29/00(2006.01)I;F04D29/02(2006.01)I;F04D13/06(2006.01)I;F04D7/04(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2014.02.26","CN103603823A","","","2013.11.15","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本发明所提供的一种新型渣浆泵叶轮的支撑传动方法与装置，由下泵盖、叶轮、泵体、上泵盖、滑动键、传动轴、联接管、支承座、轴承盖、球轴承、轴承座、滚子轴承、联轴器、电机支承座、出液弯头、出液管组成。电机通过联轴器和传动轴将功率传递给叶轮，叶轮带动液体转动，在离心力作用下输出渣浆液体。为提高使用寿命，其过流部件均涂覆耐磨陶瓷覆层，叶轮在泵体内由垂直和倾斜存液槽浮动支撑，传动轴与叶轮之间采用浮动联接，由滑动键传递扭矩。本发明提供的装置使用寿命长，结构便于耐磨陶瓷涂层涂覆，消除了轴承过早失效现象，无需进行叶轮调整，安装使用方便，维修成本低。","一种新型渣浆泵叶轮的支撑传动方法与装置，由下泵盖、叶轮、泵体、上泵盖、滑动键、传动轴、联接管、支承座、轴承盖、球轴承、轴承座、滚子轴承、联轴器、电机支承座、出液弯头、出液管组成，电机通过联轴器和传动轴将功率传递给叶轮，叶轮带动液体转动，在离心力作用下输出渣浆液体，其特征在于过流部件均涂覆耐磨陶瓷覆层，叶轮在泵体内由垂直和倾斜存液槽浮动支撑，传动轴与叶轮之间采用浮动联接，由滑动键传递扭矩。"]
["CN201320740825.8","一种新型液下渣浆泵","F04D13/08(2006.01)I","F04D13/08(2006.01)I;F04D29/02(2006.01)I;F04D29/22(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2014.05.21","CN203604217U","","","2013.11.15","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型的目的是提供一种叶轮浮动支承，传动轴与叶轮之间采用浮动联接，过流部位均涂覆耐磨陶瓷覆层的新型液下渣浆泵。由下泵盖、叶轮、泵体、上泵盖、滑动键、传动轴、联接管、支承座、轴承盖、球轴承、轴承座、滚子轴承、联轴器、电机支承座、出液弯头、出液管组成。装置的驱动电动机安装在电机支承座上，通过联轴器与传动轴联接，由联接管将轴承座与泵体进行联接。电机通过传动轴将功率传递给叶轮，叶轮带动液体转动，在离心力作用下输出渣浆液体。为提高使用寿命，其过流部件均涂覆耐磨陶瓷覆层，叶轮在泵体内由垂直和倾斜存液槽浮动支承，传动轴与叶轮之间采用浮动联接，由滑动键传递扭矩。","一种新型液下渣浆泵，由：下泵盖、叶轮、泵体、上泵盖、滑动键、传动轴、联接管、支承座、轴承盖、球轴承、轴承座、滚子轴承、联轴器、电机支承座、出液弯头、出液管组成，装置整体由支承座支承，驱动电动机安装在电机支承座上，通过联轴器与传动轴联接，传动轴由轴承支撑在轴承座内，由联接管将轴承座与泵进行联接，电机通过联轴器和传动轴将功率传递给叶轮，叶轮带动液体转动，在离心力作用下输出渣浆液体，其特征在于，上泵盖，泵体，下泵盖，叶轮与液体接触的部位，均采用耐磨陶瓷涂层涂覆，非过流部位不采用耐磨陶瓷涂层涂覆，叶轮在泵体内由垂直和倾斜存液槽浮动支承，传动轴与叶轮之间采用浮动联接，由滑动键传递扭矩。 "]
["CN201320894892.5","机车轴端速度传感器便携检测系统的新型传动装置","G01P21/02(2006.01)I","G01P21/02(2006.01)I;F16H57/035(2012.01)I;F16H57/032(2012.01)I;F16H57/021(2012.01)I;H02K7/116(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭","2014.06.11","CN203643472U","","","2013.12.27","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型提供一种机车轴端速度传感器便携检测系统的新型传动装置，由同步齿形带，齿形带轮，传动装置壳体，传动套，传感器驱动附件，伺服电机等组成。传动套由轴承支撑在传动装置壳体内，同步齿形带和齿形带轮容纳在传动装置壳体的半封闭空间中，伺服电机通过同步齿形带和传动套带动传感器驱动附件在0～3000转/分范围内转动，形成体积小，重量轻的紧凑传动结构。被测传感器放置于传感器安装盘上，由传感器驱动附件带动转动，完成检测功能。装置具有通用性，所组成的检测系统具有便携性，可以携带到在线机车现场完成检测任务。","机车轴端速度传感器便携检测系统的新型传动装置，由：同步齿形带，被动齿形带轮，传动装置壳体，传动套，传感器驱动附件，传感器托架，传感器安装盘，主动齿形带轮，伺服电机，传感器定位销组成，其特征在于，伺服电机倒置安装在驱动装置壳体外侧，传动套由轴承支撑在传动装置壳体内，同步齿形带和齿形带轮安装在传动装置壳体下部的半封闭空间中，伺服电机通过同步齿形带带动传动套和传感器驱动附件在0～3000转/分范围内转动，从而驱动被测传感器，形成体积小，重量轻的紧凑传动结构。"]
["CN201410265807.8","铝型材挤压机实时能耗监测及能耗异常检测系统","G05B19/418(2006.01)I","G05B19/418(2006.01)I","广东兴发铝业有限公司;广东技术师范学院;广东工业大学","梁鹏","2015.12.30","CN105204449A","北京申翔知识产权代理有限公司 11214","艾晶","2014.06.13","528061 广东省佛山市禅城区南庄镇人和路23号","","广东;44","本发明一种铝型材挤压机实时能耗监测及能耗异常检测系统，包括智能电表、智能天然气表、串口服务器、交换机以及监控服务器，智能电表和智能天然气表等负载通过RS-485总线与串口服务器相连接，串口服务器将RS485串口转换为TCP/IP网络接口，实现RS-485串口到TCP/IP网络接口的数据双向透明传输，监控服务器实时监测负载能耗数据并记录不同负载的能耗数据，并用历史能耗数据以回归型支持向量机方法计算单位铝型材能耗的正常检测区间，还可以根据预测能耗数据与实际记录能耗数据进行比较，对挤压生产进行节能评估。该技术方案不仅可以实时地采集车间内挤压机组的能耗数据，还可以通过对历史能耗数据的分析，检测生产中的能源泄露、待机时间过长、挤压参数不恰当等能耗异常现象。","一种铝型材挤压机实时能耗监测系统，其特征在于，包括：安装于挤压机用电线路上的智能电表；安装于辅助加热炉供热管道上的智能天然气表；所述数字仪表均连接至串口服务器；所述串口服务器连接至交换机；所述交换机连接至监控服务器。"]
["CN201420316343.4","铝型材挤压机实时能耗监测及能耗异常检测系统","G05B19/418(2006.01)I","G05B19/418(2006.01)I","广东兴发铝业有限公司;广东技术师范学院;广东工业大学","梁鹏","2014.10.29","CN203909597U","北京申翔知识产权代理有限公司 11214","艾晶","2014.06.13","528061 广东省佛山市禅城区南庄镇人和路23号","","广东;44","本实用新型一种铝型材挤压机实时能耗监测及能耗异常检测系统，包括智能电表、智能天然气表、串口服务器、交换机以及监控服务器，智能电表和智能天然气表等负载通过RS-485总线与串口服务器相连接，串口服务器将RS485串口转换为TCP/IP网络接口，实现RS-485串口到TCP/IP网络接口的数据双向透明传输，监控服务器实时监测负载能耗数据并记录不同负载的能耗数据，并用历史能耗数据以回归型支持向量机方法计算单位铝型材能耗的正常检测区间，还可以根据预测能耗数据与实际记录能耗数据进行比较，对挤压生产进行节能评估。该技术方案不仅可以实时地采集车间内挤压机组的能耗数据，还可以通过对历史能耗数据的分析，检测生产中的能源泄露、待机时间过长、挤压参数不恰当等能耗异常现象。","一种铝型材挤压机实时能耗监测系统，其特征在于，包括： 安装于挤压机用电线路上的智能电表； 安装于辅助加热炉供热管道上的智能天然气表； 所述智能电表及智能天然气表均连接至串口服务器； 所述串口服务器连接至交换机； 所述交换机连接至监控服务器。 "]
["CN201410492121.2","一种园林曲面切割绿篱机","A01G3/047(2006.01)I","A01G3/047(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭;严薇","2015.01.28","CN104303861A","","","2014.09.13","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本发明所提供的一种园林曲面切割绿篱机。由圆柱面刀片，圆柱面刀片支架，护手盘，前手柄，齿轮箱，单缸汽油机，后手柄，离合器扳机组成。单缸汽油机带动齿轮箱的主动齿轮转动，主动齿轮带动被动齿轮及其上面的偏心轮转动，通过连杆将转动转变成连杆的往复运动，带动圆柱面刀片在圆柱面刀片支架内往复运动，刀片间的相对运动形成剪切功能，完成园林植物的曲面切割任务。本发明的一种园林曲面切割绿篱机，可以直接修剪出圆弧曲面的植物造型。与被修剪植物相交成不同角度时，可以修剪出不同曲面或曲线的植物造型，提高曲面园林造型的修剪效率。","一种园林曲面切割绿篱机，由圆柱面刀片，圆柱面刀片支架，护手盘，前手柄，齿轮箱，单缸汽油机，后手柄，离合器扳机组成，其特征在于，单缸汽油机带动齿轮箱内的主动齿轮转动，主动齿轮带动被动齿轮及其上面的偏心轮转动，通过连杆将偏心轮的转动变成连杆小端的往复运动，带动圆柱面动刀片在圆柱面刀片支架内相对圆柱面静刀片作往复运动，刀片刀齿间的相对运动形成剪切功能，完成园林植物的曲面切割任务。"]
["CN201420545217.6","一种摆动液压缸驱动的乘用车顺开式车门启闭装置","B60J5/06(2006.01)I","B60J5/06(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭;严薇","2015.02.11","CN204149825U","","","2014.09.13","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型提供一种摆动液压缸驱动的乘用车顺开式车门启闭装置，由摆动液压缸，双向超越离合器，花键轴，定合页，动合页，下支撑座，角铁连接板组成。摆动液压缸转轴通过花键轴固定在定合页中，在液压压力驱动下摆动缸缸体转动，带动与之连接的双向超越离合器的主动圈转动，双向超越离合器的主动圈速度大于被动圈时，通过双向超越离合器的滚子带动双向超越离合器的被动圈和车门转动，完成车门启闭。在乘用车顺开式车门上安装本装置后，驾驶员或乘员可以通过开关自动启闭车门。","一种摆动液压缸驱动的乘用车顺开式车门启闭装置，由摆动液压缸，双向超越离合器，花键轴，定合页，动合页，下支撑座，角铁连接板组成，其特征是，摆动液压缸转轴通过花键轴固定在定合页中，在液压压力驱动下摆动缸缸体转动，带动与之连接的双向超越离合器的主动圈转动，双向超越离合器的主动圈速度大于被动圈时，通过双向超越离合器的滚子带动双向超越离合器的被动圈和车门转动，完成车门启闭。"]
["CN201420545218.0","一种曲面切割园林绿篱机","A01G3/04(2006.01)I","A01G3/04(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭;严薇","2015.01.07","CN204069858U","","","2014.09.13","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型所提供的一种曲面切割园林绿篱机。由圆弧面刀片，圆弧面刀片支架，护手盘，前手柄，齿轮箱，单缸汽油机，后手柄，离合器扳机组成。单缸汽油机带动齿轮箱的主动齿轮转动，主动齿轮带动被动齿轮及其上面的偏心轮转动，通过连杆将转动转变成连杆的往复运动，带动圆弧面刀片在圆弧面刀片支架内往复运动，刀片间的相对运动形成剪切功能，完成园林植物的曲面切割任务。","一种曲面切割园林绿篱机，由圆弧面刀片，圆弧面刀片支架，护手盘，前手柄，齿轮箱，单缸汽油机，后手柄，离合器扳机组成，其特征在于，单缸汽油机带动齿轮箱内的主动齿轮转动，主动齿轮带动被动齿轮及其上面的偏心轮转动，通过连杆将转动转变成连杆的往复运动，带动圆弧面刀片在圆弧面刀片支架内往复运动，刀片间的相对运动形成剪切功能，完成园林植物的曲面切割任务。"]
["CN201420545216.1","一种全液控万向摆动液压缸","F15B15/08(2006.01)I","F15B15/08(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭;严薇","2015.02.11","CN204152873U","","","2014.09.13","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型提供的一种全液控万向摆动液压缸。由内球面支座，球面缸体，定叶片，动叶片，转轴，片形十字缸，锁紧片，锁片缸组成。球面缸体内的动叶片在液压力的作用下带动转轴转动，输出扭矩和角速度。球面缸体和转轴可以由分布在球面缸体与内球面支座间的片形十字缸的液压力驱动，相对内球面支座改变角度，在设计角度内的任意轴线方向输出转矩，满足设备安装和驱动角度改变的需要。","一种全液控万向摆动液压缸，由内球面支座，球面缸体，定叶片，动叶片，转轴，片形十字缸，锁紧片，锁片缸组成，其特征在于，球面缸体内的动叶片在液压力的作用下带动转轴转动，球面缸体可以在片形十字缸的驱动下在内球面支座内改变其轴线角度，可以在设计角度内的任意轴线方向输出转矩。"]
["CN201410492121.2","一种园林曲面切割绿篱机","A01G3/047(2006.01)I","A01G3/047(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭;严薇","2015.01.28","CN104303861A","","","2014.09.13","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本发明所提供的一种园林曲面切割绿篱机。由圆柱面刀片，圆柱面刀片支架，护手盘，前手柄，齿轮箱，单缸汽油机，后手柄，离合器扳机组成。单缸汽油机带动齿轮箱的主动齿轮转动，主动齿轮带动被动齿轮及其上面的偏心轮转动，通过连杆将转动转变成连杆的往复运动，带动圆柱面刀片在圆柱面刀片支架内往复运动，刀片间的相对运动形成剪切功能，完成园林植物的曲面切割任务。本发明的一种园林曲面切割绿篱机，可以直接修剪出圆弧曲面的植物造型。与被修剪植物相交成不同角度时，可以修剪出不同曲面或曲线的植物造型，提高曲面园林造型的修剪效率。","一种园林曲面切割绿篱机，由圆柱面刀片，圆柱面刀片支架，护手盘，前手柄，齿轮箱，单缸汽油机，后手柄，离合器扳机组成，其特征在于，单缸汽油机带动齿轮箱内的主动齿轮转动，主动齿轮带动被动齿轮及其上面的偏心轮转动，通过连杆将偏心轮的转动变成连杆小端的往复运动，带动圆柱面动刀片在圆柱面刀片支架内相对圆柱面静刀片作往复运动，刀片刀齿间的相对运动形成剪切功能，完成园林植物的曲面切割任务。"]
["CN201420545216.1","一种全液控万向摆动液压缸","F15B15/08(2006.01)I","F15B15/08(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭;严薇","2015.02.11","CN204152873U","","","2014.09.13","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型提供的一种全液控万向摆动液压缸。由内球面支座，球面缸体，定叶片，动叶片，转轴，片形十字缸，锁紧片，锁片缸组成。球面缸体内的动叶片在液压力的作用下带动转轴转动，输出扭矩和角速度。球面缸体和转轴可以由分布在球面缸体与内球面支座间的片形十字缸的液压力驱动，相对内球面支座改变角度，在设计角度内的任意轴线方向输出转矩，满足设备安装和驱动角度改变的需要。","一种全液控万向摆动液压缸，由内球面支座，球面缸体，定叶片，动叶片，转轴，片形十字缸，锁紧片，锁片缸组成，其特征在于，球面缸体内的动叶片在液压力的作用下带动转轴转动，球面缸体可以在片形十字缸的驱动下在内球面支座内改变其轴线角度，可以在设计角度内的任意轴线方向输出转矩。"]
["CN201420545217.6","一种摆动液压缸驱动的乘用车顺开式车门启闭装置","B60J5/06(2006.01)I","B60J5/06(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭;严薇","2015.02.11","CN204149825U","","","2014.09.13","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型提供一种摆动液压缸驱动的乘用车顺开式车门启闭装置，由摆动液压缸，双向超越离合器，花键轴，定合页，动合页，下支撑座，角铁连接板组成。摆动液压缸转轴通过花键轴固定在定合页中，在液压压力驱动下摆动缸缸体转动，带动与之连接的双向超越离合器的主动圈转动，双向超越离合器的主动圈速度大于被动圈时，通过双向超越离合器的滚子带动双向超越离合器的被动圈和车门转动，完成车门启闭。在乘用车顺开式车门上安装本装置后，驾驶员或乘员可以通过开关自动启闭车门。","一种摆动液压缸驱动的乘用车顺开式车门启闭装置，由摆动液压缸，双向超越离合器，花键轴，定合页，动合页，下支撑座，角铁连接板组成，其特征是，摆动液压缸转轴通过花键轴固定在定合页中，在液压压力驱动下摆动缸缸体转动，带动与之连接的双向超越离合器的主动圈转动，双向超越离合器的主动圈速度大于被动圈时，通过双向超越离合器的滚子带动双向超越离合器的被动圈和车门转动，完成车门启闭。"]
["CN201420545218.0","一种曲面切割园林绿篱机","A01G3/04(2006.01)I","A01G3/04(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭;严薇","2015.01.07","CN204069858U","","","2014.09.13","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型所提供的一种曲面切割园林绿篱机。由圆弧面刀片，圆弧面刀片支架，护手盘，前手柄，齿轮箱，单缸汽油机，后手柄，离合器扳机组成。单缸汽油机带动齿轮箱的主动齿轮转动，主动齿轮带动被动齿轮及其上面的偏心轮转动，通过连杆将转动转变成连杆的往复运动，带动圆弧面刀片在圆弧面刀片支架内往复运动，刀片间的相对运动形成剪切功能，完成园林植物的曲面切割任务。","一种曲面切割园林绿篱机，由圆弧面刀片，圆弧面刀片支架，护手盘，前手柄，齿轮箱，单缸汽油机，后手柄，离合器扳机组成，其特征在于，单缸汽油机带动齿轮箱内的主动齿轮转动，主动齿轮带动被动齿轮及其上面的偏心轮转动，通过连杆将转动转变成连杆的往复运动，带动圆弧面刀片在圆弧面刀片支架内往复运动，刀片间的相对运动形成剪切功能，完成园林植物的曲面切割任务。"]
["CN201410820279.8","玩具化学检测结果的高效输出系统及其测试方法","G01N33/00(2006.01)I","G01N33/00(2006.01)I","广州杰信检验技术服务有限公司;广东技术师范学院","颜刚华;欧阳佳;兰顺杰;陈跃;匡志诚","2015.04.22","CN104535722A","广州市华学知识产权代理有限公司 44245","李卫东","2014.12.23","510665 广东省广州市天河区中山大道建工路19号1楼","","广东;44","本发明公开了玩具化学检测结果的高效输出系统及其测试方法，所述输出系统包括用于检测玩具样品的化学检测装置、用于接收化学检测装置传输的玩具化学检测结果的第一计算机、用于存储玩具化学检测结果数据的数据存储服务器、用于对玩具化学检测结果数据进行分析的第二计算机以及用于输出化学检测结果单的第三计算机；所述化学检测装置与第一计算机连接，所述第一计算机、第二计算机和第三计算机分别与数据存储服务器连接。本发明系统及方法替代了现有技术的人工查看、分析和处理检测数据，能提高玩具样品化学检测结果分析速度，提高检测效率，缩短测试的周期；此外，可以避免人工分析输出检测结果导致的错漏，从而提高检测结果的准确性。","玩具化学检测结果的高效输出系统，其特征在于：包括用于检测玩具样品的化学检测装置、用于接收化学检测装置传输的玩具化学检测结果的第一计算机、用于存储玩具化学检测结果数据的数据存储服务器、用于对玩具化学检测结果数据进行分析的第二计算机以及用于输出化学检测结果单的第三计算机；所述化学检测装置与第一计算机连接，所述第一计算机、第二计算机和第三计算机分别与数据存储服务器连接。"]
["CN201410810685.6","化学检测样品称量数据的高效录入装置及其测试方法","G01G19/40(2006.01)I","G01G19/40(2006.01)I","广州杰信检验技术服务有限公司;广东技术师范学院","颜刚华;欧阳佳;兰顺杰;陈跃;匡志诚","2015.04.15","CN104515576A","广州市华学知识产权代理有限公司 44245","李卫东","2014.12.23","510665 广东省广州市天河区中山大道建工路19号1楼","","广东;44","本发明公开了化学检测样品称量数据的高效录入装置及其测试方法，所述录入装置包括主机、路由器、用于对化学检测样品进行称量的称量设备以及用于接收化学检测样品的质量数据并输出化学检测样品质量与体积的计算机；所述主机和计算机分别与路由器连接，所述称量设备与计算机连接；所述测试方法包括通过称量设备对化学检测样品进行称量，利用计算机自动接收化学检测样品的质量数据，根据质量数据自动计算化学检测样品的体积，然后将化学检测样品的质量和体积数据导入化学检测仪器。本发明装置及方法替代了现有技术采用人工方式记录化学检测样品称量质量和计算体积，提高了获取化学检测样品质量和计算化学检测样品体积的速度，避免了人工记录错误。","化学检测样品称量数据的高效录入装置，其特征在于：包括主机、路由器、用于对化学检测样品进行称量的称量设备以及用于接收化学检测样品质量数据并传输化学检测样品质量与体积数据的计算机；所述主机和计算机分别与路由器连接，所述称量设备与计算机连接。"]
["CN201420835917.9","化学检测样品称量数据的高效录入装置","G01G19/40(2006.01)I","G01G19/40(2006.01)I","广州杰信检验技术服务有限公司;广东技术师范学院","颜刚华;欧阳佳;兰顺杰;陈跃;匡志诚","2015.05.13","CN204330109U","广州市华学知识产权代理有限公司 44245","李卫东","2014.12.23","510665 广东省广州市天河区中山大道建工路19号1楼","","广东;44","本实用新型公开了化学检测样品称量数据的高效录入装置，所述录入装置包括主机、路由器、用于对化学检测样品进行称量的称量设备以及用于接收化学检测样品的质量数据并输出化学检测样品质量与体积的计算机；所述主机和计算机分别与路由器连接，所述称量设备与计算机连接。本实用新型装置替代了现有技术采用人工方式记录化学检测样品称量质量和计算体积，提高了获取化学检测样品质量和计算化学检测样品体积的速度，避免了人工记录错误；另外，通过计算机可以将接收到化学检测样品质量数据和计算得到化学检测样品体积数据传输给化学检测仪器，使化学检测仪器能够获得准确的质量和体积信息，从而提高化学检测结果的准确性。","化学检测样品称量数据的高效录入装置，其特征在于：包括主机、路由器、用于对化学检测样品进行称量的称量设备以及用于接收化学检测样品质量数据并传输化学检测样品质量与体积数据的计算机；所述主机和计算机分别与路由器连接，所述称量设备与计算机连接。"]
["CN201420838153.9","玩具化学检测结果的高效输出系统","G01N33/00(2006.01)I","G01N33/00(2006.01)I","广州杰信检验技术服务有限公司;广东技术师范学院","颜刚华;欧阳佳;兰顺杰;陈跃;匡志诚","2015.05.13","CN204330721U","广州市华学知识产权代理有限公司 44245","李卫东","2014.12.23","510665 广东省广州市天河区中山大道建工路19号1楼","","广东;44","本实用新型公开了玩具化学检测结果的高效输出系统，所述输出系统包括用于检测玩具样品的化学检测装置、用于接收化学检测装置传输的玩具化学检测结果的第一计算机、用于存储玩具化学检测结果数据的数据存储服务器、用于对玩具化学检测结果数据进行分析的第二计算机以及用于输出化学检测结果单的第三计算机；所述化学检测装置与第一计算机连接，所述第一计算机、第二计算机和第三计算机分别与数据存储服务器连接。本实用新型系统替代了现有技术的人工查看、分析和处理检测数据，能提高玩具样品化学检测结果分析速度，提高检测效率，缩短测试的周期；此外，可以避免人工分析输出检测结果导致的错漏，从而提高检测结果的准确性。","玩具化学检测结果的高效输出系统，其特征在于：包括用于检测玩具样品的化学检测装置、用于接收化学检测装置传输的玩具化学检测结果的第一计算机、用于存储玩具化学检测结果数据的数据存储服务器、用于对玩具化学检测结果数据进行分析的第二计算机以及用于输出化学检测结果单的第三计算机；所述化学检测装置与第一计算机连接，所述第一计算机、第二计算机和第三计算机分别与数据存储服务器连接。"]
["CN201510060606.9","一种双腔均压式多头泵","F16N13/02(2006.01)I","F16N13/02(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.05.06","CN104595675A","","","2015.02.03","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本发明涉及一种多头泵，尤其涉及一种双腔均压式多头泵。解决的技术问题是提供一种双腔均压式多头泵。提供了这样一种双腔均压式多头泵，包括有泵体、左液压缸、右液压缸、左进油管、右进油管等；泵体内部设置有左腔和右腔，沿泵体圆周方向上均匀的设置有多个左出油口和多个右出油口，左液压缸与左压头相连接，左压头与左腔相配合，右液压缸与右压头相连接，右压头与右腔相配合；泵体下方设置有左进油管和右进油管，左进油管上设置有左单向阀，右进油管上设置有右单向阀。提供的双腔均压式多头泵，具有双腔结构，采用液压的方式供油，能够使多头泵供油时的压力均匀，可以实现对运行过程中的静压导轨设备的良好润滑，可靠性好。","一种双腔均压式多头泵，其特征在于，包括有泵体(1)、左液压缸(2)、左压头(3)、右压头(6)、右液压缸(8)、左进油管(9)、右进油管(10)、左单向阀(11)、右单向阀(12)；泵体(1)内部设置有左腔(4)和右腔(7)，在泵体(1)内部设置的左腔(4)和右腔(7)之间设置有隔板(15)，在隔板(15)上设置有均压孔(5)；沿泵体(1)圆周方向上均匀的设置有多个左出油口(13)和多个右出油口(14)，各个左出油口(13)都与左腔(4)相连通，各个右出油口(14)都与右腔(7)相连通；泵体(1)左侧设置有左液压缸(2)，左液压缸(2)与左压头(3)相连接，左压头(3)与左腔(4)相配合；泵体(1)右侧设置有右液压缸(8)，右液压缸(8)与右压头(6)相连接，右压头(6)与右腔(7)相配合；泵体(1)下方设置有左进油管(9)和右进油管(10)，左进油管(9)和左腔(4)相连通，左进油管(9)上设置有左单向阀(11)，右进油管(10)与右腔(7)相连通，右进油管(10)上设置有右单向阀(12)。"]
["CN201520082472.6","一种抗压力冲击型多头泵引流套","F16N13/00(2006.01)I","F16N13/00(2006.01)I;F16N13/02(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.07.01","CN204437658U","","","2015.02.03","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本实用新型涉及一种引流套，尤其涉及一种抗压力冲击型多头泵引流套。本实用新型要解决的技术问题是提供一种抗压力冲击型多头泵引流套。本实用新型提供了这样一种抗压力冲击型多头泵引流套，包括有引流套；在所述的引流套内部设置有压油腔，在所述的引流套上设置有S形引流孔，在所述的引流套外圆周面设置有出油连接口，所述的S形引流孔的出口端与出油连接口相连接；所述的S形引流孔的进口端与所述的压油腔相连接。本实用新型提供了这样一种抗压力冲击型多头泵引流套，具有S形引流孔，能够降低多头泵供油时的冲击力，保障了静压导轨设备工作时的稳定性，使静压导轨设备运行的更加稳定可靠，而且本引流套结构简单，拆装方便。","一种抗压力冲击型多头泵引流套，其特征在于，包括有引流套(2)；在所述的引流套(2)内部设置有压油腔(1)，在所述的引流套(2)上设置有S形引流孔(3)，在所述的引流套(2)外圆周面设置有出油连接口(4)，所述的S形引流孔(3)的出口端与出油连接口(4)相连接；所述的S形引流孔(3)的进口端与所述的压油腔(1)相连接。"]
["CN201520082473.0","一种双腔均压式多头泵","F16N13/02(2006.01)I","F16N13/02(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.07.01","CN204437659U","","","2015.02.03","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本实用新型涉及一种多头泵，尤其涉及一种双腔均压式多头泵。解决的技术问题是提供一种双腔均压式多头泵。提供了这样一种双腔均压式多头泵，包括有泵体、左液压缸、右液压缸、左进油管、右进油管等；泵体内部设置有左腔和右腔，沿泵体圆周方向上均匀的设置有多个左出油口和多个右出油口，左液压缸与左压头相连接，左压头与左腔相配合，右液压缸与右压头相连接，右压头与右腔相配合；泵体下方设置有左进油管和右进油管，左进油管上设置有左单向阀，右进油管上设置有右单向阀。提供的双腔均压式多头泵，具有双腔结构，采用液压的方式供油，能够使多头泵供油时的压力均匀，可以实现对运行过程中的静压导轨设备的良好润滑，可靠性好。","一种双腔均压式多头泵，其特征在于，包括有泵体(1)、左液压缸(2)、左压头(3)、右压头(6)、右液压缸(8)、左进油管(9)、右进油管(10)、左单向阀(11)、右单向阀(12)；泵体(1)内部设置有左腔(4)和右腔(7)，在泵体(1)内部设置的左腔(4)和右腔(7)之间设置有隔板(15)，在隔板(15)上设置有均压孔(5)；沿泵体(1)圆周方向上均匀的设置有多个左出油口(13)和多个右出油口(14)，各个左出油口(13)都与左腔(4)相连通，各个右出油口(14)都与右腔(7)相连通；泵体(1)左侧设置有左液压缸(2)，左液压缸(2)与左压头(3)相连接，左压头(3)与左腔(4)相配合；泵体(1)右侧设置有右液压缸(8)，右液压缸(8)与右压头(6)相连接，右压头(6)与右腔(7)相配合；泵体(1)下方设置有左进油管(9)和右进油管(10)，左进油管(9)和左腔(4)相连通，左进油管(9)上设置有左单向阀(11)，右进油管(10)与右腔(7)相连通，右进油管(10)上设置有右单向阀(12)。"]
["CN201520082471.1","一种多头泵压力故障检测装置","F04B51/00(2006.01)I","F04B51/00(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.07.01","CN204436770U","","","2015.02.03","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本实用新型涉及一种故障检测装置，尤其涉及一种多头泵压力故障检测装置。解决的技术问题是提供一种多头泵压力故障检测装置。提供了这样一种多头泵压力故障检测装置，包括有减速电机I、泵体I、压力检测装置、控制系统、报警装置；压力检测装置包括有出油管和压力传感器；减速电机I的左侧与泵体I连接，泵体I上设置有出油口，出油口与出油管对应连接，出油管与压力传感器相连接；减速电机I、压力传感器、报警装置都分别与控制系统相连接。提供的多头泵压力故障检测装置，具有控制系统及冗余安全装置，能够实现压力检测的自动化，能够在多头泵供油出现异常时，启动冗余安全装置保障静压导轨设备的正常运行，保障了企业的正常生产。","一种多头泵压力故障检测装置，其特征在于，包括有减速电机I(1)、泵体I(2)、压力检测装置、控制系统(6)、报警装置(7)；压力检测装置包括有出油管(4)和压力传感器(5)；减速电机I(1)的左侧与泵体I(2)连接，泵体I(2)上设置有出油口(3)，出油口(3)与出油管(4)对应连接，出油管(4)与压力传感器(5)相连接，减速电机I(1)的右侧设置有报警装置(7)；减速电机I(1)、压力传感器(5)、报警装置(7)都分别与控制系统(6)相连接。"]
["CN201520090287.1","一种压力均衡型多头泵","F16N13/02(2006.01)I","F16N13/02(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.07.01","CN204437660U","","","2015.02.09","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本实用新型涉及一种多头泵，尤其涉及一种压力均衡型多头泵。解决的技术问题是提供一种压力均衡型多头泵。提供了这样一种压力均衡型多头泵，包括有泵体、液压缸、压头、进油管、单向阀；所述的泵体内部设置有压油腔，在所述的压油腔底部设置有匀压槽，在所述的泵体底部设置有多个出油口，所述的各个隔板设置在所述的多个出油口两两之间，所述的各个隔板将所述的匀压槽隔开；所述的泵体上方设置有所述的液压缸，所述的液压缸与所述的压头相连接；所述的泵体右壁与所述的进油管相连接，所述的进油管上设置有所述的单向阀。所提供的压力均衡型多头泵，采用液压的方式压油，能够使多头泵供油时的压力均衡，保障了静压导轨设备工作时的稳定性。","一种压力均衡型多头泵，其特征在于，包括有泵体(1)、液压缸(3)、压头(4)、进油管(8)、单向阀(9)；所述的泵体(1)内部设置有压油腔(2)，在所述的压油腔(2)底部设置有匀压槽(5)；在所述的泵体(1)内部设置有多个隔板(6)，在所述的泵体(1)底部设置有多个出油口(7)，所述的各个隔板(6)设置在所述的多个出油口(7)两两之间，所述的各个隔板(6)将所述的匀压槽(5)隔开；所述的泵体(1)上方设置有所述的液压缸(3)，所述的液压缸(3)与所述的压头(4)相连接，所述的压头(4)与所述的压油腔(2)相配合；所述的泵体(1)右壁与所述的进油管(8)相连接，所述的进油管(8)上设置有所述的单向阀(9)。"]
["CN201520184244.X","收纳式旋转椅","A47C7/48(2006.01)I","A47C7/48(2006.01)I;A47C13/00(2006.01)I","广东技术师范学院;徐晓莉","徐晓莉","2015.09.09","CN204617619U","","","2015.03.30","510665 广东省广州市中山大道293号","","广东;44","收纳式旋转椅，包括基座，面板，限位轴，万向轮，所述基座下表面为L型，一端设有与地面接触的支撑座，与支撑座相对的另一端安装有万向轮；基座上表面的一端通过限位轴固定安装有面板，连接轴位于支撑座的上方；面板与基座相对应的一面为内凹陷的中空结构，另一面为平面；所述基座内设有中空的收纳部，基座的一侧面设有开口。本实用新型结构简单，使用方便，制造成本较低，易于收叠，同时具备收纳功能。","收纳式旋转椅，包括基座，面板，限位轴，万向轮，其特征在于，所述基座下表面为L型，一端设有与地面接触的支撑座，与支撑座相对的另一端安装有万向轮；基座上表面的一端通过限位轴固定安装有面板，连接轴位于支撑座的上方；面板与基座相对应的一面为内凹陷的中空结构，另一面为平面；所述基座内设有中空的收纳部，基座的一侧面设有开口。"]
["CN201520184245.4","带摇摆功能的沙发","A47C17/00(2006.01)I","A47C17/00(2006.01)I;A47D13/00(2006.01)I","广东技术师范学院;徐晓莉","徐晓莉","2015.08.12","CN204541456U","","","2015.03.30","510665 广东省广州市中山大道293号","","广东;44","带摇摆功能的沙发，包括若干个沙发主体，摇板，滑轮，所述沙发主体为木马形状，在沙发主体的底端设置有凹槽；所述摇板的两面均设置有与凹槽相对应的凸块，凸块至于摇板表面向内凹陷形成的空腔中，所述摇板呈U型，摇板的两端各设置有一个滑轮；在每一个沙发主体的顶端设有限位装置，所述若干个沙发主体通过限位装置连接。本实用新型结构简单，使用方便，制造成本较低，同时具有供儿童休闲娱乐的木马乘骑功能。","带摇摆功能的沙发，包括若干个沙发主体，摇板，滑轮，其特征在于，所述沙发主体为木马形状，在沙发主体的底端设置有凹槽；所述摇板的两面均设置有与凹槽相对应的凸块，凸块至于摇板表面向内凹陷形成的空腔中，所述摇板呈U型，摇板的两端各设置有一个滑轮；在每一个沙发主体的顶端设有限位装置，所述若干个沙发主体通过限位装置连接。"]
["CN201520190619.3","一种伺服驱动器的外壳结构","H05K5/06(2006.01)I","H05K5/06(2006.01)I;H05K7/20(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.06.24","CN204425850U","广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) 44295","黄为","2015.03.31","510630 广东省广州市天河区石牌中山大道293号","","广东;44","本实用新型公开了一种伺服驱动器的外壳结构，包括相互密封连接的上壳体、下壳体、左壳体、右壳体、前壳体和后壳体，所述上壳体、下壳体、左壳体、右壳体、前壳体和后壳体共同合围而成一电路板安装腔，所述左壳体与右壳体内侧均贴合有用于安装电路板的散热板，所述左壳体与右壳体外侧均一体化连接有多个散热翅片。本实用新型电路板安装在其中不会受到外部的水汽或者金属碎屑和粉尘影响，该伺服驱动器的安全性能高，并且在左壳体和右壳体内侧直接贴合散热板，电路板产生的热量通过散热板直接传递至左壳体和右壳体上，由左壳体和右壳体上的散热翅片将热量散发，有效的解决了该伺服驱动器的散热问题。","一种伺服驱动器的外壳结构，其特征在于：包括相互密封连接的上壳体(1)、下壳体(2)、左壳体(3)、右壳体(4)、前壳体(5)和后壳体(6)，所述上壳体(1)、下壳体(2)、左壳体(3)、右壳体(4)、前壳体(5)和后壳体(6)共同合围而成一电路板安装腔(7)，所述左壳体(3)与右壳体(4)内侧均贴合有用于安装电路板(8)的散热板(9)，所述左壳体(3)与右壳体(4)外侧均一体化连接有多个散热翅片(10)。"]
["CN201520189794.0","一种伺服驱动器散热结构","H05K7/20(2006.01)I","H05K7/20(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.06.24","CN204425890U","广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) 44295","黄为","2015.03.31","510630 广东省广州市天河区石牌中山大道293号","","广东;44","本实用新型公开了一种伺服驱动器散热结构，该伺服驱动器包括外壳，该散热结构安装在外壳的后侧板上，该散热结构包括导热板和散热板，所述导热板和所述散热板可拆卸式连接，且所述散热板的面积大于所述导热板的面积，其中，所述导热板固定在所述后侧板上，且其大小与所述后侧板大小相适应，以及所述散热板上背离所述后侧板的一面上还有多个散热翅。本实用新型通过将导热板和散热板采用分体式连接方式，针对不同大小的伺服驱动器时，仅需要改变导热板的大小后组装好即可，而且导热板大小与后侧板的大小相同，可以快速传递热量至面积较大的散热板上进行散热，其散热效率高，实用性强。","一种伺服驱动器散热结构，该伺服驱动器包括外壳(1)，该散热结构安装在外壳(1)的后侧板(4)上，其特征在于：该散热结构包括导热板(2)和散热板(3)，所述导热板(2)和所述散热板(3)可拆卸式连接，且所述散热板(3)的面积大于所述导热板(2)的面积，其中，所述导热板(2)固定在所述后侧板(4)上，且其大小与所述后侧板(4)大小相适应，以及所述散热板(3)上背离所述后侧板(4)的一面上还有多个散热翅(5)。"]
["CN201520189836.0","一种伺服驱动器的固定装置","B65D81/07(2006.01)I","B65D81/07(2006.01)I;B65D85/38(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.07.29","CN204507700U","广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) 44295","黄为","2015.03.31","510630 广东省广州市天河区石牌中山大道293号","","广东;44","本实用新型公开了一种伺服驱动器的固定装置，包括箱体，箱体内设有一支撑板和两个缓冲板，支撑板设置在箱体的底部，且与箱体经多个第一弹簧弹性连接，两个缓冲板分别通过第二弹簧与箱体的左右侧壁弹性连接，以及还包括一盖板，盖板的一侧与箱体的上部一侧铰链连接，其另一侧与箱体上部的另一侧通过卡扣相互扣合，以及箱体的底部两侧还对称的设有两组第一固定孔，盖板的两侧还对称的设有两组第二固定孔，第一固定孔和第二固定孔的位置相对应。本实用新型在车辆运输出现颠簸时，伺服驱动器能通过第一、第二弹簧进行上下和左右减震缓冲，并且通过螺栓穿过第一固定孔和第二固定孔，使上下箱体固定连接，减少了伺服驱动器间的相互磕碰。","一种伺服驱动器的固定装置，包括箱体(1)，其特征在于：所述箱体(1)内设有一支撑板(2)和两个缓冲板(3)，所述支撑板(2)设置在所述箱体(1)的底部，且与所述箱体(1)经多个第一弹簧(4)弹性连接，两个所述缓冲板(3)分别通过第二弹簧(5)与所述箱体(1)的左右侧壁弹性连接，以及还包括一盖板(6)，所述盖板(6)的一侧与所述箱体(1)的上部一侧铰链连接，其另一侧与所述箱体(1)上部的另一侧通过卡扣(7)相互扣合，以及所述箱体(1)的底部两侧还对称的设有两组第一固定孔(8)，所述盖板(6)的两侧还对称的设有两组第二固定孔(9)，所述第一固定孔(8)和第二固定孔(9)的位置相对应。"]
["CN201520192472.1","一种伺服驱动器","H05K5/06(2006.01)I","H05K5/06(2006.01)I;H05K7/20(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.06.24","CN204425851U","广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) 44295","黄为","2015.03.31","510630 广东省广州市天河区石牌中山大道293号","","广东;44","本实用新型公开了一种伺服驱动器，包括壳体，壳体包括第一侧板、第二侧板和底板，第一侧板和第二侧板的外表面上均设有散热翅，以及还包括第一护罩、第二护罩和减震装置，第一、第二护罩分别对称的安装在第一侧板和第二侧板上，且位于散热翅的外部，其中，第一护罩远离第一侧板的侧壁上设有一第一固定孔，第二护罩远离第二侧板的侧壁上设有一第二固定孔，第一固定孔和第二固定孔的位置相对应，以及减震装置包括多个弹簧和减震板，多个弹簧间隔的固定在减震板和底板之间。本实用新型使伺服驱动器在运输过程中，实现了有效的减震保护，避免了伺服驱动器间的相互磕碰，在保证能有效散热的前提下，避免了灰尘和金属碎屑的进入。","一种伺服驱动器，包括壳体(1)，所述壳体(1)包括第一侧板(2)、第二侧板(3)和底板(4)，其特征在于：所述第一侧板(2)和第二侧板(3)的外表面上均设有散热翅(5)，以及还包括第一护罩(6)、第二护罩(7)和减震装置，所述第一、第二护罩(6、7)分别对称的安装在所述第一侧板(2)和第二侧板(3)上，且位于所述散热翅(5)的外部，其中，所述第一护罩(6)远离所述第一侧板(2)的侧壁上设有一第一固定孔(8)，所述第二护罩(7)远离所述第二侧板(3)的侧壁上设有一第二固定孔(9)，所述第一固定孔(8)和第二固定孔(9)的位置相对应，以及所述减震装置包括多个弹簧(10)和减震板(11)，多个所述弹簧(10)间隔的固定在所述减震板(11)和底板(1)之间。"]
["CN201520202210.9","一种伺服驱动器的电源电路","H02M3/10(2006.01)I","H02M3/10(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.07.22","CN204497982U","广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) 44295","黄为","2015.04.03","510630 广东省广州市天河区石牌中山大道293号","","广东;44","本实用新型公开了一种伺服驱动器的电源电路，包括第一至第九电容、第一至第六电阻、电源转换芯片、二极管和电感。本实用新型通过电源转换芯片和相关电子元器件来实现电源的转换，实现了将+15V电源转化成+12V或+5V电源的功能，具有结构简单、性能稳定的优点。","一种伺服驱动器的电源电路，其特征在于：包括第一至第九电容(C1‑C9)、第一至第六电阻(R1‑R6)、电源转换芯片(U1)、二极管(D1)和电感(L1)；所述第一电容(C1)、第二电容(C2)和第三电容(C3)相互并联后连接于电源转换芯片(U1)的第二端子和第七端子之间；所述第一电阻(R1)和第二电阻(R2)相互串联后再与第三电容(C3)并联；所述第四电容(C4)连接于电源转换芯片(U1)的第六端子和第七端子之间；所述第三电阻(R3)与第五电容(C5)相互串联后再与第四电容(C4)并联，所述第六电容(C6)连接于电源转换芯片(U1)的第四端子和第七端子之间；所述电感(L1)的一端与电源转换芯片(U1)的第八端子连接，其另一端依次经过第四电阻(R4)、第五电阻(R5)和第六电阻(R6)后与电源转换芯片(U1)的第七端子连接；所述第七电容(C7)连接于电源转换芯片(U1)的第一端子和第八端子之间；所述二极管(D1)的阳极与电源转换芯片(U1)的第七端子连接，其阴极与电源转换芯片(U1)的第八端子连接；所述第八电容(C8)和第九电容(C9)相互并联后再与第四电阻(R4)与第六电阻(R6)的两端连接；所述电源转换芯片(U1)的型号为TPS54331D。"]
["CN201520215673.9","一种伺服驱动器的测试装置","G01R31/00(2006.01)I","G01R31/00(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.08.12","CN204556751U","广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) 44295","黄为","2015.04.07","510630 广东省广州市天河区石牌中山大道293号","","广东;44","本实用新型公开了一种伺服驱动器的测试装置，包括老化箱，设于老化箱内的多个老化架，倾斜的安装于每个老化架上的多个老化平台，安装于老化箱底部的多个加热器，安装于老化箱顶部的多个灯，以及与老化箱连通的通风过滤装置。本实用新型通过在每个老化平台上放置一个伺服驱动器，然后开启加热器和灯对产品进行老化试验，试验完成后再通过通风过滤装置对老化箱内进行通风过滤，避免老化产生的有害气体对人体产生伤害。该测试装置还具有结构简单、便于测试且测试效率高的优点。","一种伺服驱动器的测试装置，其特征在于：包括老化箱(1)，设于老化箱(1)内的多个老化架(2)，倾斜的安装于每个老化架(2)上的多个老化平台(3)，安装于老化箱(1)底部的多个加热器(4)，安装于老化箱(1)顶部的多个灯(5)，以及与老化箱(1)连通的通风过滤装置。"]
["CN201520208962.6","一种伺服驱动器的保护电路","G05D23/24(2006.01)I","G05D23/24(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.07.22","CN204496314U","广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) 44295","黄为","2015.04.07","510630 广东省广州市天河区石牌中山大道293号","","广东;44","本实用新型公开了一种伺服驱动器的保护电路，包括温度检测电路、温度基准电路、比较电路、开关电路、风扇工作电路和风扇，所述温度检测电路和温度基准电路与比较电路的输入端连接，所述开关电路与比较电路的输出端连接，所述风扇工作电路与开关电路连接，所述风扇与风扇工作电路连接。本实用新型通过比较电路比较温度检测电路和温度基准电路的数值，根据比较结果控制开关电路的导通与关断，进而实现风扇工作电路控制风扇的开启与关闭。","一种伺服驱动器的保护电路，其特征在于：包括温度检测电路、温度基准电路、比较电路、开关电路、风扇工作电路和风扇，所述温度检测电路和温度基准电路与比较电路的输入端连接，所述开关电路与比较电路的输出端连接，所述风扇工作电路与开关电路连接，所述风扇与风扇工作电路连接。"]
["CN201520208965.X","一种伺服驱动器的驱动电路","H03K17/567(2006.01)I","H03K17/567(2006.01)I;H03K17/78(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.06.24","CN204425301U","广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) 44295","黄为","2015.04.07","510630 广东省广州市天河区石牌中山大道293号","","广东;44","本实用新型公开了一种伺服驱动器的驱动电路，与绝缘栅双极晶体管连接，包括光耦合器、第一至第三三极管，正极电源和负极电源，所述光耦合器的输出端与第一三极管的基极、正极电源连接，所述第一三极管的集电极与正极电源连接，其发射极与负极电源连接；所述第二三极管的基极与第一三极管的集电极连接，其集电极与正极电源连接，其发射极与第三三极管的集电极连接；所述第三三极管的基极与第一三极管的集电极连接，其发射极与负极电源连接；所述第二三极管的发射极、第三三极管的集电极均与绝缘栅双极晶体管的源极连接。本实用新型通过外界的控制信号控制光耦合器的导通，再通过正极电源、负极电源与三个三极管的配合，进而实现IGBT的快速导通或关断。","一种伺服驱动器的驱动电路，与绝缘栅双极晶体管连接，其特征在于：包括光耦合器、第一至第三三极管，正极电源和负极电源，所述光耦合器的输出端与第一三极管的基极、正极电源连接，所述第一三极管的集电极与正极电源连接，其发射极与负极电源连接；所述第二三极管的基极与第一三极管的集电极连接，其集电极与正极电源连接，其发射极与第三三极管的集电极连接；所述第三三极管的基极与第一三极管的集电极连接，其发射极与负极电源连接；所述第二三极管的发射极、第三三极管的集电极均与绝缘栅双极晶体管的源极连接。"]
["CN201510234080.1","一种伺服驱动器的位置控制方法","G05D3/12(2006.01)I","G05D3/12(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.09.23","CN104932540A","广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) 44295","黄为","2015.05.08","510630 广东省广州市天河区石牌中山大道293号","","广东;44","本发明公开了一种伺服驱动器的位置控制方法，包括：第一步、在一伺服驱动器上选择位置指令；第二步、根据位置指令设定脉冲输出方式、电机转动方式以及电机脉冲光给定方式，从而电机开始跟随上述方式运行；第三步、在电机运行过程中，通过一个位置编码器实时检测电机的位置，并将检测到的电机的位置信号发送至伺服驱动器的位置环中，伺服驱动器的位置环根据反馈的位置信号实时调整位置环增益，并输出位置环信号，伺服驱动器根据位置换增益实时驱动电机转动的位置，即形成一种伺服驱动器驱动电机位置的控制方法。本发明避免了反馈信号的滞后性，进而提高了控制的精度。同时，通过参数的比较来确定是否发生位置误差，提高了位置误差判定的精确度。","一种伺服驱动器的位置控制方法，其特征在于：所述控制方法包括以下步骤，第一步、在一伺服驱动器上选择位置指令；第二步、根据位置指令设定脉冲输出方式、电机转动方式以及电机脉冲光给定方式，从而电机开始跟随上述方式运行；第三步、在电机运行过程中，通过一个位置编码器实时检测电机的位置，并将检测到的电机的位置信号发送至伺服驱动器的位置环中，伺服驱动器的位置环根据反馈的位置信号实时调整位置环增益，并输出位置环信号，伺服驱动器根据位置换增益实时驱动电机转动的位置，即形成一种伺服驱动器驱动电机位置的控制方法。"]
["CN201510233950.3","一种伺服驱动器的速度控制方法","H02P23/00(2006.01)I","H02P23/00(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.07.22","CN104796060A","广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) 44295","黄为","2015.05.08","510630 广东省广州市天河区石牌中山大道293号","","广东;44","本发明公开了一种伺服驱动器的速度控制方法，包括：第一步、在一伺服驱动器上选择速度指令；第二步、根据速度指令依次设定模拟量输入参数、模拟速度指令最大转速参数、内部速度给定参数、控制信号参数以及加减速方式参数，从而电机开始跟随上述参数运行；第三步、在电机运行过程中，通过一个速度编码器实时检测电机的速度，并将检测到的电机的速度信号进行滤波后反馈至伺服驱动器的速度环中，伺服驱动器的速度环根据反馈的速度信号实时调整速度环增益，并输出速度环信号，伺服驱动器根据速度环增益实时调整电机的速度，即形成一种伺服驱动器驱动电机的速度控制方法。本发明避免了反馈信号的滞后性，进而提高了控制的精度。","一种伺服驱动器的速度控制方法，其特征在于：所述速度控制方法包括以下步骤，第一步、在一伺服驱动器上选择速度指令；第二步、根据速度指令依次设定模拟量输入参数、模拟速度指令最大转速参数、内部速度给定参数、控制信号参数以及加减速方式参数，从而电机开始跟随上述参数运行；第三步、在电机运行过程中，通过一个速度编码器实时检测电机的速度，并将检测到的电机的速度信号进行滤波后反馈至伺服驱动器的速度环中，伺服驱动器的速度环根据反馈的速度信号实时调整速度环增益，并输出速度环信号，伺服驱动器根据速度环增益实时调整电机的速度，即形成一种伺服驱动器驱动电机的速度控制方法。"]
["CN201510234109.6","一种伺服驱动器的扭矩控制方法","H02P29/00(2006.01)I","H02P29/00(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2015.07.15","CN104779894A","广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) 44295","黄为","2015.05.08","510630 广东省广州市天河区石牌中山大道293号","","广东;44","本发明公开了一种伺服驱动器的扭矩控制方法，包括：第一步、在一伺服驱动器上选择扭矩指令；第二步、根据扭矩指令设定转矩数值，并依次设定模拟量输入参数、模拟速度指令最大输出参数、伺服内部速度限制参数以及控制信号参数，从而电机开始跟随上述参数运行；第三步、在电机运行过程中，通过一个转矩编码器实时检测电机的转矩，并将检测到的电机的转矩信号进行滤波后反馈至伺服驱动器的转矩环中，伺服驱动器的转矩环根据反馈的转矩信号实时调整转矩环增益，伺服驱动器根据转矩环增益实时调整电机的转矩，即形成一种伺服驱动器驱动电机的扭矩控制方法。本发明的控制方法避免了反馈信号的滞后性，进而提高了控制的精度。","一种伺服驱动器的扭矩控制方法，其特征在于：所述控制方法包括以下步骤，第一步、在一伺服驱动器上选择扭矩指令；第二步、根据扭矩指令设定转矩数值，并依次设定模拟量输入参数、模拟速度指令最大输出参数、伺服内部速度限制参数以及控制信号参数，从而电机开始跟随上述参数运行；第三步、在电机运行过程中，通过一个转矩编码器实时检测电机的转矩，并将检测到的电机的转矩信号进行滤波后反馈至伺服驱动器的转矩环中，伺服驱动器的转矩环根据反馈的转矩信号实时调整转矩环增益，并输出转矩环信号，伺服驱动器根据转矩环增益实时调整电机的转矩，即形成一种伺服驱动器驱动电机的扭矩控制方法。"]
["CN201510236432.7","一种采用普通胶带纸的自动贴管机和自动贴管方法","B65B61/20(2006.01)I","B65B61/20(2006.01)I","广东技术师范学院","杨勇;潘金升","2015.08.12","CN104828323A","广州市华学知识产权代理有限公司 44245","裘晖;付茵茵","2015.05.11","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本发明涉及一种采用普通胶带纸的自动贴管机，包括：机架、输送瓶子的输送机构、将瓶子定位在贴胶带纸工位上的转盘机构、将导管立起输出的出管机构、贴胶纸机构；贴胶纸机构为装有普通胶带纸的贴标机；贴胶纸机构包括一个将切断的胶带纸向外推出的吸附块，吸附块的外侧为形状与瓶子形状相应的内凹的圆弧面；吸附块的外侧设有一块嵌入圆弧面的海绵块，海绵块的外侧平面与吸附块的外侧对齐。本发明还涉及一种采用普通胶带纸的自动贴管方法。本发明可采用普通胶带纸，减少电机使用，大大降低成本，结构简单，操作方便，属于生产包装行业中的机械设备技术领域。","一种采用普通胶带纸的自动贴管机，包括：机架、输送瓶子的输送机构、将瓶子定位在贴胶带纸工位上的转盘机构、将导管立起输出的出管机构、贴胶纸机构，其特征在于：所述贴胶纸机构为装有普通胶带纸的贴标机；贴胶纸机构包括一个将切断的胶带纸向外推出的吸附块，吸附块的外侧为形状与瓶子形状相应的内凹的圆弧面；吸附块的外侧设有一块嵌入圆弧面的海绵块，海绵块的外侧平面与吸附块的外侧对齐。"]
["CN201510237424.4","一种普通胶带纸输送机构和输送方法","B65B61/20(2006.01)I","B65B61/20(2006.01)I;B65H35/07(2006.01)I","广东技术师范学院","杨勇;潘金升","2015.08.12","CN104828324A","广州市华学知识产权代理有限公司 44245","裘晖;付茵茵","2015.05.11","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","涉及一种普通胶带纸输送机构包括胶带盘、吸附盘、推送装置、安装座；吸附盘包括转动架、吸附块、标刀、真空吸附装置；圆环形的转动架安装在安装座上；沿着圆环径向向外平移后可自动复位的吸附块的数量为多个，各吸附块沿着圆环均匀分布在转动架上；沿着圆环径向向外平移后可自动复位的标刀与吸附块一一对应设置，L形的标刀位于吸附块的一侧和吸附块的内侧；真空吸附装置与被向外推出的吸附块和相邻的若干吸附块相接并将胶带纸吸附在所述吸附块的外侧；推动标刀和吸附块向外平移的推送装置和胶带盘均安装在安装座上。涉及普通胶带纸输送方法。采用普通胶带纸，大大降低成本，结构简单，操作方便，属于生产包装行业中的机械设备技术领域。","一种普通胶带纸输送机构，其特征在于：包括：胶带盘、吸附盘、推送装置、安装座；胶带盘固定在安装座上；吸附盘包括：转动架、吸附块、标刀、真空吸附装置；圆环形的转动架安装在安装座上；沿着圆环径向向外平移后可自动复位的吸附块的数量为多个，各吸附块沿着圆环均匀分布在转动架上；沿着圆环径向向外平移后可自动复位的标刀与吸附块一一对应设置，L形的标刀位于吸附块的一侧和吸附块的内侧；真空吸附装置与被向外推出的吸附块和相邻的若干吸附块相接并将胶带纸吸附在所述吸附块的外侧；推动标刀和吸附块向外平移的推送装置安装在安装座上。"]
["CN201520301074.9","一种普通胶带纸输送机构","B65B61/20(2006.01)I","B65B61/20(2006.01)I;B65H35/07(2006.01)I","广东技术师范学院","杨勇;潘金升","2015.09.09","CN204624030U","广州市华学知识产权代理有限公司 44245","裘晖;付茵茵","2015.05.11","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","涉及一种普通胶带纸输送机构包括胶带盘、吸附盘、推送装置、安装座；吸附盘包括转动架、吸附块、标刀、真空吸附装置；圆环形的转动架安装在安装座上；沿着圆环径向向外平移后可自动复位的吸附块的数量为多个，各吸附块沿着圆环均匀分布在转动架上；沿着圆环径向向外平移后可自动复位的标刀与吸附块一一对应设置，L形的标刀位于吸附块的一侧和吸附块的内侧；真空吸附装置与被向外推出的吸附块和相邻的若干吸附块相接并将胶带纸吸附在所述吸附块的外侧；推动标刀和吸附块向外平移的推送装置和胶带盘均安装在安装座上。采用普通胶带纸，大大降低成本，结构简单，操作方便，属于生产包装行业中的机械设备技术领域。","一种普通胶带纸输送机构，其特征在于：包括：胶带盘、吸附盘、推送装置、安装座；胶带盘固定在安装座上；吸附盘包括：转动架、吸附块、标刀、真空吸附装置；圆环形的转动架安装在安装座上；沿着圆环径向向外平移后可自动复位的吸附块的数量为多个，各吸附块沿着圆环均匀分布在转动架上；沿着圆环径向向外平移后可自动复位的标刀与吸附块一一对应设置，L形的标刀位于吸附块的一侧和吸附块的内侧；真空吸附装置与被向外推出的吸附块和相邻的若干吸附块相接并将胶带纸吸附在所述吸附块的外侧；推动标刀和吸附块向外平移的推送装置安装在安装座上。"]
["CN201520301099.9","一种采用普通胶带纸的自动贴管机","B65B61/20(2006.01)I","B65B61/20(2006.01)I","广东技术师范学院","杨勇;潘金升;李杰浩","2015.09.09","CN204624031U","广州市华学知识产权代理有限公司 44245","裘晖;付茵茵","2015.05.11","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型涉及一种采用普通胶带纸的自动贴管机，包括：机架、输送瓶子的输送机构、将瓶子定位在贴胶带纸工位上的转盘机构、将导管立起输出的出管机构、贴胶纸机构；贴胶纸机构为装有普通胶带纸的贴标机；贴胶纸机构包括一个将切断的胶带纸向外推出的吸附块，吸附块的外侧为形状与瓶子形状相应的内凹的圆弧面；吸附块的外侧设有一块嵌入圆弧面的海绵块，海绵块的外侧平面与吸附块的外侧对齐。本实用新型可采用普通胶带纸，减少电机使用，大大降低成本，结构简单，操作方便，属于生产包装行业中的机械设备技术领域。","一种采用普通胶带纸的自动贴管机，包括：机架、输送瓶子的输送机构、将瓶子定位在贴胶带纸工位上的转盘机构、将导管立起输出的出管机构、贴胶纸机构，其特征在于：所述贴胶纸机构为装有普通胶带纸的贴标机；贴胶纸机构包括一个将切断的胶带纸向外推出的吸附块，吸附块的外侧为形状与瓶子形状相应的内凹的圆弧面；吸附块的外侧设有一块嵌入圆弧面的海绵块，海绵块的外侧平面与吸附块的外侧对齐。"]
["CN201510391134.5","一种汽车空气滤清器滤芯清洁装置和清洁方法","F02M35/08(2006.01)I","F02M35/08(2006.01)I","广东技术师范学院","杨勇;潘金升","2015.10.07","CN104963797A","广州市华学知识产权代理有限公司 44245","裘晖","2015.07.03","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本发明公开了一种汽车空气滤清器滤芯清洁装置和清洁方法，该装置包括气泵、滤芯清洁单元，所述滤芯清洁单元包括筒体、底板、顶盖和驱动单元，所述筒体包括上筒体和下筒体，所述驱动单元包括电机、带凸肩和键槽的转轴、锁紧螺母；所述底板、顶盖分别设置在筒体的上下两端，上筒体的周向上设有若干个进气口，所述气泵通过气管与上述进气口分别相连；所述电机设置在底板的下方，在底板上设有一通孔，电机的输出轴穿过该通孔后与转轴相连；转轴垂直设置在筒体内，转轴的上端设有一滤芯固定凸肩，待清洁的滤芯通过滤芯固定凸肩和锁紧螺母悬挂固定在转轴上，待清洁的滤芯处于上筒体内。本发明具有高效、安全、卫生、成本低的优点。","一种汽车空气滤清器滤芯清洁装置，其特征在于，包括气泵、滤芯清洁单元，所述滤芯清洁单元包括筒体、底板、顶盖和驱动单元，所述筒体包括上筒体和下筒体，所述驱动单元包括电机、转轴和锁紧螺母；所述底板、顶盖分别设置在筒体的上下两端，上筒体的周向上设有若干个进气口，所述气泵通过气管与上述进气口分别相连；所述电机设置在底板的下方，在底板上设有一通孔，电机的输出轴穿过该通孔后与转轴相连；转轴垂直设置在筒体内，转轴的上端设有一滤芯固定凸肩，待清洁的滤芯通过滤芯固定凸肩和锁紧螺母悬挂固定在转轴上，待清洁的滤芯处于上筒体内。"]
["CN201520480274.5","一种汽车空气滤清器滤芯清洁装置","F02M35/08(2006.01)I","F02M35/08(2006.01)I","广东技术师范学院","杨勇;潘金升","2015.11.11","CN204755136U","广州市华学知识产权代理有限公司 44245","裘晖","2015.07.03","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型公开了一种汽车空气滤清器滤芯清洁装置，该装置包括气泵、滤芯清洁单元，所述滤芯清洁单元包括筒体、底板、顶盖和驱动单元，所述筒体包括上筒体和下筒体，所述驱动单元包括电机、带凸肩和键槽的转轴、锁紧螺母；所述底板、顶盖分别设置在筒体的上下两端，上筒体的周向上设有若干个进气口，所述气泵通过气管与上述进气口分别相连；所述电机设置在底板的下方，在底板上设有一通孔，电机的输出轴穿过该通孔后与转轴相连；转轴垂直设置在筒体内，转轴的上端设有一滤芯固定凸肩，待清洁的滤芯通过滤芯固定凸肩和锁紧螺母悬挂固定在转轴上，待清洁的滤芯处于上筒体内。本实用新型具有高效、安全、卫生、成本低的优点。","一种汽车空气滤清器滤芯清洁装置，其特征在于，包括气泵、滤芯清洁单元，所述滤芯清洁单元包括筒体、底板、顶盖和驱动单元，所述筒体包括上筒体和下筒体，所述驱动单元包括电机、转轴和锁紧螺母；所述底板、顶盖分别设置在筒体的上下两端，上筒体的周向上设有若干个进气口，所述气泵通过气管与上述进气口分别相连；所述电机设置在底板的下方，在底板上设有一通孔，电机的输出轴穿过该通孔后与转轴相连；转轴垂直设置在筒体内，转轴的上端设有一滤芯固定凸肩，待清洁的滤芯通过滤芯固定凸肩和锁紧螺母悬挂固定在转轴上，待清洁的滤芯处于上筒体内。"]
["CN201510399983.5","一种滚珠丝杠的自动预紧装置","F16H25/22(2006.01)I","F16H25/22(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭;严薇","2015.11.25","CN105090412A","","","2015.07.06","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本发明提供一种滚珠丝杠的自动预紧装置。由滚珠丝杠，消隙滚珠螺母，锁紧螺母，扭矩施加螺母，储能弹簧，左、右弹簧桩，预紧螺母，端面轴承，外套筒，平键，传动滚珠螺母，滚珠组成。套装在滚珠丝杠外的消隙滚珠螺母与传动滚珠螺母相邻安装于外套筒内，消隙滚珠螺母外径上制有的细牙螺纹上安装端面轴承、预紧螺母、储能弹簧、扭矩施加螺母、锁紧螺母。通过扭矩施加螺母对储能弹簧施加预紧扭矩，储能弹簧储存能量并将预紧扭矩传递给预紧螺母，预紧螺母在储能弹簧扭矩作用下，通过端面轴承对外套筒施加轴向推力，在滚珠丝杠副出现间隙时，使传动滚珠螺母相对消隙滚珠螺母产生相对轴向位移，消除传动滚珠螺母与滚珠丝杠间的传动间隙。","一种滚珠丝杠的自动预紧装置，由滚珠丝杠，消隙滚珠螺母，锁紧螺母，扭矩施加螺母，储能弹簧，左、右弹簧桩，预紧螺母，端面轴承，外套筒，平键，传动滚珠螺母，滚珠组成，其特征在于，套装在滚珠丝杠外的消隙滚珠螺母与传动滚珠螺母相邻安装于外套筒内，消隙滚珠螺母外径制有的细牙螺纹上安装端面轴承、预紧螺母、储能弹簧、扭矩施加螺母、锁紧螺母，通过扭矩施加螺母对储能弹簧施加预紧扭矩，储能弹簧储能并将预紧扭矩传递给预紧螺母，预紧螺母在储能弹簧扭矩作用下，在滚珠丝杠副出现间隙时，使预紧螺母相对消隙滚珠螺母产生轴向位移，经端面轴承对外套筒施加轴向推力，使传动滚珠螺母相对消隙滚珠螺母产生相对轴向位移，消除传动滚珠螺母与滚珠丝杠间的传动间隙。"]
["CN201520493660.8","一种滚珠丝杠自动预紧装置","F16H25/22(2006.01)I","F16H25/22(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭;严薇","2015.11.25","CN204805460U","","","2015.07.06","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型提供一种滚珠丝杠自动预紧装置。由滚珠丝杠，消隙滚珠螺母，锁紧螺母，扭矩施加螺母，储能弹簧，左、右弹簧桩，预紧螺母，端面轴承，外套筒，平键，传动滚珠螺母，滚珠组成。消隙滚珠螺母与传动滚珠螺母相邻安装于外套筒内，消隙滚珠螺母的细牙螺纹上依次安装端面轴承、预紧螺母、储能弹簧、扭矩施加螺母、锁紧螺母。通过扭矩施加螺母对储能弹簧施加预紧扭矩，储能弹簧储能并将预紧扭矩传递给预紧螺母，预紧螺母通过端面轴承对外套筒施加轴向推力，对滚珠丝杠副进行自动预紧，在滚珠丝杠副出现间隙时，可以自动消除间隙。","一种滚珠丝杠自动预紧装置，由滚珠丝杠，消隙滚珠螺母，锁紧螺母，扭矩施加螺母，储能弹簧，左、右弹簧桩，预紧螺母，端面轴承，外套筒，平键，传动滚珠螺母，滚珠组成，其特征在于，消隙滚珠螺母与传动滚珠螺母相邻安装于外套筒内，消隙滚珠螺母的细牙螺纹上依次安装端面轴承、预紧螺母、储能弹簧、扭矩施加螺母、锁紧螺母，通过扭矩施加螺母对储能弹簧施加预紧扭矩，储能弹簧储能并将预紧扭矩传递给预紧螺母，预紧螺母通过端面轴承对外套筒施加轴向推力，对滚珠丝杠副进行自动预紧，自动消除间隙。"]
["CN201510399983.5","一种滚珠丝杠的自动预紧装置","F16H25/22(2006.01)I","F16H25/22(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭;严薇","2015.11.25","CN105090412A","","","2015.07.06","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本发明提供一种滚珠丝杠的自动预紧装置。由滚珠丝杠，消隙滚珠螺母，锁紧螺母，扭矩施加螺母，储能弹簧，左、右弹簧桩，预紧螺母，端面轴承，外套筒，平键，传动滚珠螺母，滚珠组成。套装在滚珠丝杠外的消隙滚珠螺母与传动滚珠螺母相邻安装于外套筒内，消隙滚珠螺母外径上制有的细牙螺纹上安装端面轴承、预紧螺母、储能弹簧、扭矩施加螺母、锁紧螺母。通过扭矩施加螺母对储能弹簧施加预紧扭矩，储能弹簧储存能量并将预紧扭矩传递给预紧螺母，预紧螺母在储能弹簧扭矩作用下，通过端面轴承对外套筒施加轴向推力，在滚珠丝杠副出现间隙时，使传动滚珠螺母相对消隙滚珠螺母产生相对轴向位移，消除传动滚珠螺母与滚珠丝杠间的传动间隙。","一种滚珠丝杠的自动预紧装置，由滚珠丝杠，消隙滚珠螺母，锁紧螺母，扭矩施加螺母，储能弹簧，左、右弹簧桩，预紧螺母，端面轴承，外套筒，平键，传动滚珠螺母，滚珠组成，其特征在于，套装在滚珠丝杠外的消隙滚珠螺母与传动滚珠螺母相邻安装于外套筒内，消隙滚珠螺母外径制有的细牙螺纹上安装端面轴承、预紧螺母、储能弹簧、扭矩施加螺母、锁紧螺母，通过扭矩施加螺母对储能弹簧施加预紧扭矩，储能弹簧储能并将预紧扭矩传递给预紧螺母，预紧螺母在储能弹簧扭矩作用下，在滚珠丝杠副出现间隙时，使预紧螺母相对消隙滚珠螺母产生轴向位移，经端面轴承对外套筒施加轴向推力，使传动滚珠螺母相对消隙滚珠螺母产生相对轴向位移，消除传动滚珠螺母与滚珠丝杠间的传动间隙。"]
["CN201520493660.8","一种滚珠丝杠自动预紧装置","F16H25/22(2006.01)I","F16H25/22(2006.01)I","广东技术师范学院","屈圭;严薇","2015.11.25","CN204805460U","","","2015.07.06","510665 广东省广州市天河区中山大道293号","","广东;44","本实用新型提供一种滚珠丝杠自动预紧装置。由滚珠丝杠，消隙滚珠螺母，锁紧螺母，扭矩施加螺母，储能弹簧，左、右弹簧桩，预紧螺母，端面轴承，外套筒，平键，传动滚珠螺母，滚珠组成。消隙滚珠螺母与传动滚珠螺母相邻安装于外套筒内，消隙滚珠螺母的细牙螺纹上依次安装端面轴承、预紧螺母、储能弹簧、扭矩施加螺母、锁紧螺母。通过扭矩施加螺母对储能弹簧施加预紧扭矩，储能弹簧储能并将预紧扭矩传递给预紧螺母，预紧螺母通过端面轴承对外套筒施加轴向推力，对滚珠丝杠副进行自动预紧，在滚珠丝杠副出现间隙时，可以自动消除间隙。","一种滚珠丝杠自动预紧装置，由滚珠丝杠，消隙滚珠螺母，锁紧螺母，扭矩施加螺母，储能弹簧，左、右弹簧桩，预紧螺母，端面轴承，外套筒，平键，传动滚珠螺母，滚珠组成，其特征在于，消隙滚珠螺母与传动滚珠螺母相邻安装于外套筒内，消隙滚珠螺母的细牙螺纹上依次安装端面轴承、预紧螺母、储能弹簧、扭矩施加螺母、锁紧螺母，通过扭矩施加螺母对储能弹簧施加预紧扭矩，储能弹簧储能并将预紧扭矩传递给预紧螺母，预紧螺母通过端面轴承对外套筒施加轴向推力，对滚珠丝杠副进行自动预紧，自动消除间隙。"]
["CN201510485787.X","一种钛基体表面原位生长钛酸锶钡铁电薄膜的电解液及制备方法","C25D11/26(2006.01)I","C25D11/26(2006.01)I","广东技术师范学院","王敏;李文芳;王晓军","2016.01.13","CN105239131A","","","2015.08.05","510665 广东省广州市中山大道293号广东技术师范学院","","广东;44","本发明公开了一种钛基体表面原位生长钛酸锶钡铁电薄膜的电解液及制备方法。电解液的组分和浓度为：氢氧化钡或八水氢氧化钡0.2mol/L～0.8mol/L、氢氧化锶或八水氢氧化锶0.2mol/L～0.8mol/L、添加剂EDTA 0.01mol/L～0.1mol/L。本发明的电解液成分简单，稳定性好，满足环境保护要求。薄膜制备工艺简单，可在常温下进行，成膜速度快，无需后续热处理即可获得平整、致密、铁电性能良好的钛酸锶钡铁电薄膜。","纯钛表面原位生长钛酸锶钡铁电薄膜的电解液，其特征在于，所述电解液的组成为：氢氧化钡或八水氢氧化钡  0.2mol/L～0.8mol/L氢氧化锶或八水氢氧化锶  0.2mol/L～0.8mol/LEDTA                    0.01mol/L～0.1mol/L以及去离子水。"]
["CN201510559014.1","一种基于电池管单元的结构化电池包","H01M2/10(2006.01)I","H01M2/10(2006.01)I;H01M10/613(2014.01)I;H01M10/625(2014.01)I;H01M10/643(2014.01)I;H01M10/6557(2014.01)I","东莞中山大学研究院;东莞三新电动汽车技术有限公司;广东技术师范学院","宗志坚;王星;许铀;何斌成","2015.12.30","CN105206767A","","","2015.09.02","523000 广东省东莞市松山湖科技园区科学苑九号楼","","广东;44","本发明涉及电动汽车动力电池领域，特指一种基于电池管单元的结构化电池包，由高分子材料挤压成型的电池管状单元。电池管内部设置内定向槽，安装过程中电池支架通过内定向槽实现安装方向及位置固定。将已装填电池和电池支架的电池管单元按水平和竖直方向依次并排形成电池管阵列。电池阵列的外围用捆扎带将电池阵列捆绑成一整体，电池阵列端部设置有并联极板及绝缘端罩，形成一个带内部纵向空间通道的结构化电池包。该电池管具有如下特点：不同电池管之间电池能被有效隔离，安全性更高；电池包整体呈蜂窝结构，方便电池温度管理；通过嵌入并联条和嵌入数据条可实现电池灵活串并连接及每个电池单元的特征数据采集。","一种基于电池管单元的结构化电池包，其特征在于：在带外部凹槽的电池管单元内部顺序装填电池和电池支架，电池之间形成串联，同时夹持在电池之间的电池支架根据不同需求可通过外螺丝或外插头固定在电池管内；将已装填电池和电池支架的电池管单元按水平和竖直方向依次并排排列、形成一个电池管阵列，排列过程中，在相邻电池管单元的外凹槽之间放入并联条和/或数据采集条；在电池阵列的外围用捆扎带将电池阵列捆绑成一整体，根据电池串并联的需要在电池阵列的一个侧面固定若干外并联条，在电池阵列的端部通过螺母将并联极板连接到对应的并联电池管单元中的电池上，在电池极板的外部盖上绝缘端罩，形成一个带内部纵向空间通道的结构化电池包。"]
["CN201510718584.0","一种设有电刷的电机","H02K23/00(2006.01)I","H02K23/00(2006.01)I;H01R39/24(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2016.01.20","CN105262306A","","","2015.10.27","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本发明提出了一种设有电刷的电机，解决了现有技术中电刷盒不易更换进而导致电机安装繁琐、维修麻烦的问题，一种设有电刷的电机，包括由外壳、前端盖、后端盖组成的机壳、定子、转子和换向器，所述电刷盒内横向设有容置腔，所述容置腔内可拆卸安装有电刷组件，所述电刷组件包括带通孔的刷架、位于所述通孔内的电刷，所述电刷侧壁上均布有多个导电环，每相邻两个所述导电环之间设有刷毛孔，所述刷毛孔内焊接有刷毛，所述刷毛为多根金属丝合并而成，所述刷毛的一端与所述刷架相接触，所述刷毛的另一端与导线固定连接，所述导线的末端连接有限位片，刷盒贯穿在电机的后端盖上，电刷盒外旋扣有刷盖，可以随时方便的拆卸电刷组件，大大简化了维修工作。","一种设有电刷的电机，包括由外壳、前端盖、后端盖组成的机壳、定子、转子和换向器，所述定子、转子和换向器均位于所述机壳内部，所述后端盖的侧壁上沿径向均布有四个开口朝向所述外壳的安装槽，所述安装槽内安装有电刷盒，其特征在于：所述电刷盒内横向设有容置腔，所述容置腔内可拆卸安装有电刷组件，所述电刷组件包括带通孔的刷架、位于所述通孔内的电刷，所述电刷侧壁上均布有多个导电环，每相邻两个所述导电环之间设有刷毛孔，所述刷毛孔内焊接有刷毛，所述刷毛为多根金属丝合并而成，所述刷毛的一端与所述刷架相接触，所述刷毛的另一端与导线固定连接，所述导线的末端连接有限位片。"]
["CN201510718594.4","一种不带电刷的电磁电机","H02K29/08(2006.01)I","H02K29/08(2006.01)I;H02K3/26(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2016.01.13","CN105245079A","","","2015.10.27","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本发明提出了一种不带电刷的电磁电机，解决了现有技术中电机制作繁杂进而不利于电机小型化的问题，一种不带电刷的电磁电机，包括均设有绕组的定子和转子，至少一个所述绕组由印刷电路制成，所述印刷电路制作与印刷电路板PCB或柔性印刷电路板FPC，所述PCB或FPC由一层或两层以上的电路组成，所述PCB或FPC上的印刷线路采用轴向多层重叠的平面螺旋绕线方式，和/或径向多层嵌套的立体螺旋绕线方式，和/或端部焊接的平面布置方式，本发明使用印刷电路作为绕组，不仅节省了用铜线绕制绕组的工时以及铜材料，且能够实现精确的线路设计，有利于电磁电机的小型化。","一种不带电刷的电磁电机，包括均设有绕组的定子和转子，其特征在于：至少一个所述绕组由印刷电路制成，所述印刷电路制作与印刷电路板PCB或柔性印刷电路板FPC，所述PCB或FPC由一层或两层以上的电路组成，所述PCB或FPC上的印刷线路采用轴向多层重叠的平面螺旋绕线方式，和/或径向多层嵌套的立体螺旋绕线方式，和/或端部焊接的平面布置方式。"]
["CN201520845118.4","一种新型的LED环保灯","H01L25/13(2006.01)I","H01L25/13(2006.01)I;H01L33/64(2010.01)I;H01L33/48(2010.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2016.02.24","CN205050838U","","","2015.10.27","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","一种新型的LED环保灯，用以解决传统LED灯散热性能差、维修成本高、容易出现色差的问题,包括基座、位于基座上的反光杯、位于反光杯上的出光片，所述基座下端设有散热片，所述基座内设有导电线路，所述基座上设有向内凹陷的凹槽，所述凹槽用于固定安装LED灯，所述LED灯与所述基座可拆卸电连接；所述LED灯包括发光芯片、与用于固定发光芯片的导热板及位于导热板上端的半球形灌装胶，所述导热板中央向内凹嵌形成内嵌槽，所述发光芯片固定于所述内嵌槽中，所述导热板内嵌槽位置的下端设有一个固定柱，所述固定柱下端设有导电触脚，所述导电触脚通过金线与所述发光芯片的电极相连接。","一种新型的LED环保灯，包括基座、位于基座上的反光杯、位于反光杯上的出光片，所述基座下端设有散热片，其特征在于：所述基座内设有导电线路，所述基座上设有向内凹陷的凹槽，所述凹槽用于固定安装LED灯，所述LED灯与所述基座可拆卸电连接。"]
["CN201520850113.0","一种COB-LED面光源封装模组","H01L33/64(2010.01)I","H01L33/64(2010.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2016.03.09","CN205081146U","","","2015.10.27","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本实用新型涉及一种COB-LED面光源封装模组，用以解决传统LED封装散热性差、照明质量低、使用寿命短的问题，包括热沉装置及位于热沉装置上端的LED芯片，所述热沉装置为凸台结构，所述LED芯片通过焊脚固定于所述热沉装置的凸台上端，所述LED芯片下表面与所述热沉装置凸台上表面之间设有用于通风散热的空隙，所述热沉装置的凸台两个侧面设有一个LED芯片的外接电极，所述外接电极通过金线与所述LED芯片电连接，所述热沉装置的凸台上端外围设有封装透镜，所述外接电极与所述热沉装置之间设有一层绝缘层，所述封装透镜与所述热沉装置之间设有一层绝缘层。","一种COB‑LED面光源封装模组，其特征在于：包括热沉装置及位于热沉装置上端的LED芯片，所述热沉装置为凸台结构，所述LED芯片通过焊脚固定于所述热沉装置的凸台上端，所述LED芯片下表面与所述热沉装置凸台上表面之间设有用于通风散热的空隙，所述热沉装置的凸台两个侧面设有一个LED芯片的外接电极，所述外接电极通过金线与所述LED芯片电连接，所述热沉装置的凸台上端外围设有封装透镜，所述外接电极与所述热沉装置之间设有一层绝缘层，所述封装透镜与所述热沉装置之间设有一层绝缘层。"]
["CN201520850129.1","一种设有电刷的电机","H02K23/00(2006.01)I","H02K23/00(2006.01)I;H01R39/24(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2016.02.24","CN205051545U","","","2015.10.27","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本实用新型提出了一种设有电刷的电机，解决了现有技术中电刷盒不易更换进而导致电机安装繁琐、维修麻烦的问题，一种设有电刷的电机，包括由外壳、前端盖、后端盖组成的机壳、定子、转子和换向器，所述电刷盒内横向设有容置腔，所述容置腔内可拆卸安装有电刷组件，所述电刷组件包括带通孔的刷架、位于所述通孔内的电刷，所述电刷侧壁上均布有多个导电环，每相邻两个所述导电环之间设有刷毛孔，所述刷毛孔内焊接有刷毛，所述刷毛为多根金属丝合并而成，所述刷毛的一端与所述刷架相接触，所述刷毛的另一端与导线固定连接，所述导线的末端连接有限位片，刷盒贯穿在电机的后端盖上，电刷盒外旋扣有刷盖，可以随时方便的拆卸电刷组件，大大简化了维修工作。","一种设有电刷的电机，包括由外壳、前端盖、后端盖组成的机壳、定子、转子和换向器，所述定子、转子和换向器均位于所述机壳内部，所述后端盖的侧壁上沿径向均布有四个开口朝向所述外壳的安装槽，所述安装槽内安装有电刷盒，其特征在于：所述电刷盒内横向设有容置腔，所述容置腔内可拆卸安装有电刷组件，所述电刷组件包括带通孔的刷架、位于所述通孔内的电刷，所述电刷侧壁上均布有多个导电环，每相邻两个所述导电环之间设有刷毛孔，所述刷毛孔内焊接有刷毛，所述刷毛为多根金属丝合并而成，所述刷毛的一端与所述刷架相接触，所述刷毛的另一端与导线固定连接，所述导线的末端连接有限位片。"]
["CN201520850105.6","一种LED-COB封装结构","H01L33/50(2010.01)I","H01L33/50(2010.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2016.03.02","CN205069680U","","","2015.10.27","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本实用新型涉及一种LED-COB封装结构，包括基板及发光芯片，用以解决传统COB封装结构中，发光效率低、容易出现色差的问题，所述基板上设有内嵌槽，所述发光芯片通过内嵌槽与所述基板连接，所述发光芯片上端设有一层半球形灌装胶，所述发光芯片通过灌装胶与所述基板固定连接，所述灌装胶外围设有一个用于聚光的反光杯，所述反光杯上端设有一个出光片，所述反光杯及所述出光片内表面各设有荧光粉涂层，所述基板、反光杯及所述出光片之间形成一个真空空间；所述反光杯为倒置的圆锥形结构；所述反光杯的圆锥角大小为80-100°；所述反光杯的圆锥角大小为90°；所述灌装胶为矽胶。","一种LED‑COB封装结构，其特征在于：包括基板及发光芯片，所述基板上设有内嵌槽，所述发光芯片通过内嵌槽与所述基板连接，所述发光芯片上端设有一层半球形灌装胶，所述发光芯片通过灌装胶与所述基板固定连接，所述灌装胶外围设有一个用于聚光的反光杯，所述反光杯上端设有一个出光片，所述反光杯及所述出光片内表面各设有荧光粉涂层，所述基板、反光杯及所述出光片之间形成一个真空空间。"]
["CN201520850102.2","一种新式的LED封装模组","H01L33/48(2010.01)I","H01L33/48(2010.01)I;H01L33/64(2010.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2016.03.09","CN205081142U","","","2015.10.27","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","一种新式的LED封装模组，用以解决传统LED灯散热性能差、维修成本高、容易出现色差的问题,包括发光芯片、与用于固定发光芯片的导热板及位于导热板上端的半球形灌装胶，所述导热板中央向内凹嵌形成内嵌槽，所述发光芯片固定于所述内嵌槽中，所述导热板内嵌槽位置的下端设有一个固定柱，所述固定柱下端设有导电触脚，所述导电触脚通过金线与所述发光芯片的电极相连接。","一种新式的LED封装模组，其特征在于：所述LED灯包括发光芯片、与用于固定发光芯片的导热板及位于导热板上端的半球形灌装胶，所述导热板中央向内凹嵌形成内嵌槽，所述发光芯片固定于所述内嵌槽中，所述导热板内嵌槽位置的下端设有一个固定柱，所述固定柱下端设有导电触脚，所述导电触脚通过金线与所述发光芯片的电极相连接。"]
["CN201510872418.6","一种高效自动水果榨汁机及其榨汁方法","A47J19/02(2006.01)I","A47J19/02(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2016.01.27","CN105266557A","","","2015.12.03","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本发明涉及一种榨汁机及其榨汁方法,尤其涉及一种高效自动水果榨汁机及其榨汁方法。解决的技术问题是提供一种高效自动水果榨汁机及其榨汁方法。提供了这样一种高效自动水果榨汁机，包括有机架、压缩导入装置、压缩装置、旋转捣碎推渣装置等；压缩导入装置包括有左右气缸Ⅰ、推板、L形连接杆、弹簧Ⅰ、左右连接杆Ⅰ、L形档板；压缩装置包括有外壳、压缩筒、出液管、出渣板；旋转捣碎推渣装置包括有破碎头、环形推块、推头、连接轴、左右气缸Ⅱ、电机、左右气缸Ⅲ、左右气缸Ⅳ、插头、弹簧Ⅱ、联轴器、减速器、L形连接板等。提供了这样一种高效自动水果榨汁机及其榨汁方法，实现了高效自动化操作，保证了果汁的原汁原味，口感好。","一种高效自动水果榨汁机，其特征在于，包括有机架（1）、压缩导入装置（2）、压缩装置（3）、旋转捣碎推渣装置（4）、收集装置、连接板Ⅰ（7）；压缩导入装置（2）包括有左右气缸Ⅰ（21）、推板（22）、L形连接杆（23）、弹簧Ⅰ（24）、左右连接杆Ⅰ（25）、L形档板（26）；左右气缸Ⅰ（21）设置在机架（1）的左端上方，左右气缸Ⅰ（21）与机架（1）相连接；在左右气缸Ⅰ（21）的右侧设置有推板（22），推板（22）设置为圆形，左右气缸Ⅰ（21）与推板（22）相连接；在左右气缸Ⅰ（21）的下方设置有L形连接杆（23），在L形连接杆（23）的下方设置有左右连接杆Ⅰ（25），左右连接杆Ⅰ（25）的左端与L形连接杆（23）的左端相连接；在L形连接杆（23）与左右连接杆Ⅰ（25）的右侧分别设置有推板（22）和L形档板（26），L形档板（26）设置在推板（22）的下方，L形档板（26）与推板（22）为活动式连接，L形连接杆（23）的右端与推板（22）相连接；在L形档板（26）的左端壁上设置有孔，左右连接杆Ⅰ（25）的右端穿过L形档板（26）的左端壁上设置的孔与推板（22）相连接；在左右连接杆Ⅰ（25）上设置有弹簧Ⅰ（24），弹簧Ⅰ（24）套在左右连接杆Ⅰ（25）上，弹簧Ⅰ（24）的左端与L形连接杆（23）相连接，弹簧Ⅰ（24）的右端与L形档板（26）相连接；压缩装置（3）包括有外壳（31）、压缩筒（32）、出液管（33）、出渣板（34）；外壳（31）设置在推板（22）和L形档板（26）的右侧，外壳（31）设置为圆筒状，在外壳（31）的内部设置有压缩筒（32），推板（22）与压缩筒（32）相配合，L形档板（26）的右端与压缩筒（32）的底部的左端相对应，L形档板（26）与压缩筒（32）为活动连接，压缩筒（32）的右端部突出式的设置在外壳（31）的外面；在压缩筒（32）上设置有梯形孔（310）和楔形孔（311），梯形孔（310）和楔形孔（311）分别设置为多个；压缩筒（32）上设置的梯形孔（310）和楔形孔（311）均位于外壳（31）的内部；楔形孔（311）为倾斜式设置，一对楔形孔（311）倾斜对称式的设置在梯形孔（310）的左右两侧，并均与梯形孔（310）相连通；一个梯形孔（310）与在其左右两侧倾斜对称式设置的楔形孔（311）组成为一个单元，并在沿压缩筒（32）的筒体的圆周方向上均匀式设置；在外壳（31）的下方设置有出液管（33），外壳（31）与出液管（33）相连接；在外壳（31）的左下方设置有出渣板（34），出渣板（34）为倾斜式设置，外壳（31）与出渣板（34）相连接；在压缩筒（32）的下方设置有机架（1），压缩筒（32）的右端部分与机架（1）相连接；旋转捣碎推渣装置（4）包括有破碎头（41）、环形推块（42）、推头（43）、连接轴（44）、连接板Ⅱ（45）、左右气缸Ⅱ（46）、电机（47）、左右气缸Ⅲ（48）、左右气缸Ⅳ（49）、插头（410）、弹簧Ⅱ（411）、左右连接杆Ⅱ（412）、固定板（413）、联轴器（440）、减速器（441）、滑块Ⅰ（450）、滑轨Ⅰ（451）、滑轨Ⅱ（490）、滑块Ⅱ（491）、L形连接板（492）、滑块Ⅲ（493）、滑轨Ⅲ（494）；破碎头（41）设置在压缩筒（32）的内部，破碎头（41）设置为圆块状，在破碎头（41）的内部设置有一个大凹槽，在破碎头（41）的内部设置的大凹槽的内部设置有推头（43），推头（43）设置为圆块状，推头（43）通过破碎头（41）的内部设置的大凹槽与破碎头（41）相配合；在破碎头（41）的左端壁上均匀设置有多个小凹槽，并在沿破碎头（41）的圆周方向上均匀设置有多个小凹槽；在各个小凹槽内均设置有插头（410）和弹簧Ⅱ（411），弹簧Ⅱ（411）套在插头（410）上；各个插头（410）均通过破碎头（41）上相对应的小凹槽与破碎头（41）相配合，各个插头（410）均与破碎头（41）为活动连接，各个插头（410）均与推头（43）为活动连接；在破碎头（41）的外部设置有环形推块（42），环形推块（42）设置在压缩筒（32）的内部，环形推块（42）与压缩筒（32）相配合，环形推块（42）与压缩筒（32）为活动连接；环形推块（42）为中空式设置，破碎头（41）套在环形推块（42）的内部，破碎头（41）与环形推块（42）相配合，破碎头（41）与环形推块（42）为活动连接；在环形推块（42）的上部右侧设置有连接板Ⅱ（45），环形推块（42）与连接板Ⅱ（45）相连接；在连接板Ⅱ（45）的上方设置有滑块Ⅰ（450），连接板Ⅱ（45）与滑块Ⅰ（450）相连接；在滑块Ⅰ（450）的上方设置有滑轨Ⅰ（451），滑块Ⅰ（450）与滑轨Ⅰ（451）为活动连接；在滑轨Ⅰ（451）的右侧设置有连接板Ⅰ（7），滑轨Ⅰ（451）与连接板Ⅰ（7）相连接；在连接板Ⅱ（45）的右侧设置有左右气缸Ⅱ（46），连接板Ⅱ（45）与左右气缸Ⅱ（46）相连接；左右气缸Ⅱ（46）设置在连接板Ⅰ（7）的左侧，左右气缸Ⅱ（46）与连接板Ⅰ（7）相连接；在左右气缸Ⅱ（46）的下方设置有左右气缸Ⅲ（48），左右气缸Ⅲ（48）设置在连接板Ⅰ（7）的左侧，左右气缸Ⅲ（48）与连接板Ⅰ（7）相连接；在左右气缸Ⅲ（48）的左侧设置有电机（47），左右气缸Ⅲ（48）与电机（47）相连接；在电机（47）的左侧设置有减速器（441），电机（47）与减速器（441）相连接；在减速器（441）的左侧设置有联轴器（440），减速器（441）与联轴器（440）相连接；在联轴器（440）的左侧设置有连接轴（44），联轴器（440）与连接轴（44）相连接；在连接轴（44）的左侧设置有推头（43），连接轴（44）与推头（43）相连接；在连接轴（44）上设置有固定板（413），在固定板（413）上设置有孔，连接轴（44）从固定板（413）上设置的孔内穿过，连接轴（44）与固定板（413）为活动连接，连接轴（44）与固定板（413）为花键连接；在连接轴（44）的上方和下方对称式设置有左右连接杆Ⅱ（412），各个左右连接杆Ⅱ（412）均设置在破碎头（41）与固定板（413）之间，各个左右连接杆Ⅱ（412）的左端均与破碎头（41）相连接，各个左右连接杆Ⅱ（412）的右端均与固定板（413）相连接；在固定板（413）的下方设置有L形连接板（492），在L形连接板（492）的左上端设置有凹槽，固定板（413）的下端嵌套在L形连接板（492）的左上端设置的凹槽内，固定板（413）与L形连接板（492）为活动连接；在L形连接板（492）上设置有滑轨Ⅲ（494），L形连接板（492）与滑轨Ⅲ（494）相连接；在滑轨Ⅲ（494）上设置有滑块Ⅲ（493），滑轨Ⅲ（494）与滑块Ⅲ（493）为活动连接；在滑块Ⅲ（493）的上方设置有减速器（441），滑块Ⅲ（493）与减速器（441）相连接；在L形连接板（492）的下方设置有两个滑块Ⅱ（491），L形连接板（492）与两个滑块Ⅱ（491）相连接；在两个滑块Ⅱ（491）的下方设置有滑轨Ⅱ（490），两个滑块Ⅱ（491）与滑轨Ⅱ（490）均为活动连接；在滑轨Ⅱ（490）的右侧设置有连接板Ⅰ（7），滑轨Ⅱ（490）与连接板Ⅰ（7）相连接，在滑轨Ⅱ（490）的下方设置有机架（1），滑轨Ⅱ（490）与机架（1）相连接；在L形连接板（492）的右侧设置有左右气缸Ⅳ（49），L形连接板（492）与左右气缸Ⅳ（49）相连接；在左右气缸Ⅳ（49）的右侧设置有连接板Ⅰ（7），左右气缸Ⅳ（49）与连接板Ⅰ（7）相连接；在连接板Ⅰ（7）的下方设置有机架（1），连接板Ⅰ（7）与机架（1）相连接；收集装置包括有接渣缸（5）、接液缸（6）；接渣缸（5）放置在机架（1）上，接渣缸（5）设置在出渣板（34）的下方，接渣缸（5）与出渣板（34）的位置相对应；接液缸（6）放置在机架（1）上，接液缸（6）设置在接渣缸（5）的右侧，接液缸（6）设置在外壳（31）的正下方，接液缸（6）与外壳（31）通过出液管（33）相连接。"]
["CN201510880627.5","一种工业用高性能喷漆机器人","B05B13/04(2006.01)I","B05B13/04(2006.01)I;B05B15/00(2006.01)I;B05B12/00(2006.01)I;B05B12/08(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2016.03.02","CN105363604A","","","2015.12.03","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本发明公开了一种工业用高性能喷漆机器人，包括漆桶和移动架，所述移动架包括横向架体和竖向架体，所述漆桶的顶部安装有搅拌电机，所述搅拌杆的内部插接有加热棒，所述支撑轴的外部绕接有螺带叶片，所述漆桶的内壁两侧均装置有辅助加热管，所述漆桶的底部一侧还安装有液体密度计，所述漆桶的外表面顶部相通连接有一溶漆剂容器。该工业用高性能喷漆机器人通过加装搅拌、加热和注液装置，能够有效避免油漆的凝固现象发生，工作性能得到提升，加设的液体密度计与控制芯片相配合，实现了油漆溶解操作的智能性，进一步提高了装置的性能，采用横纵支架相配合的连接方式，操作更简单，大大提高了喷漆工作的效率。","一种工业用高性能喷漆机器人，包括漆桶(1)和移动架(2)，其特征在于：所述漆桶(1)的背部装置有连接件(3)，所述连接件(3)的内部设置有横移电机(4)，所述横移电机(4)的转子末端安装有横移轮齿(5)，所述移动架(2)包括横向架体(21)和竖向架体(22)，所述横向架体(21)的表面横向布设有横移齿轨(6)，所述横移齿轨(6)与横移轮齿(5)之间啮合连接，所述竖向架体(22)有两个，所述横向架体(21)活动安装于竖向架体(22)之间，所述横向架体(21)的两端均通过旋转轴活动连接有纵移轮齿(7)，所述竖向架体(22)的内部嵌装有纵移齿轨(8)，所述纵移轮齿(7)与纵移齿轨(8)啮合，所述纵移齿轨(8)的顶端设置有纵移电机(9)，所述纵移电机(9)的转子末端同轴连接有主动轮齿(10)，且主动轮齿(10)与纵移齿轨(8)之间啮合，所述漆桶(1)的底端安装有喷嘴(11)，所述喷嘴(11)的开口处内嵌有电磁阀一(12)，所述漆桶(1)的顶部安装有搅拌电机(13)，所述搅拌电机(13)的转子末端与位于漆桶(1)的内腔中部的搅拌杆(14)同轴连接，所述搅拌杆(14)的内部插接有加热棒(15)，所述搅拌杆(14)的外表面横向安装有支撑轴(16)，所述支撑轴(16)的外部绕接有螺带叶片(17)，且支撑轴(16)的两端分别固定在位于同一水平面上的螺带叶片(17)的螺旋拐点处，所述漆桶(1)的内壁两侧均装置有辅助加热管(18)，所述漆桶(1)的底部一侧还安装有液体密度计(19)，所述液体密度计(19)的内部设有控制芯片(20)，所述漆桶(1)的外表面顶部相通连接有一溶漆剂容器(23)，所述溶漆剂容器(23)的出液口处装置有电磁阀二(24)，所述加热管(15)、辅助加热管(18)、横移电机(4)、纵移电机(9)和搅拌电机(13)均与控制芯片(20)电连接，所述控制芯片(20)还通过导线与液体密度计(19)、电磁阀一(12)、电磁阀二(24)电连接。"]
["CN201510871961.4","一种高效自动水果榨汁机捣碎头","A47J19/02(2006.01)I","A47J19/02(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2016.03.23","CN105411351A","","","2015.12.03","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本发明涉及一种捣碎头,尤其涉及一种高效自动水果榨汁机捣碎头。解决技术问题是提供一种高效自动水果榨汁机捣碎头。提供了这样一种高效自动水果榨汁机捣碎头，包括有破碎头、插头Ⅰ、弹簧Ⅰ；在破碎头的内部设置有大凹槽，在破碎头上设置有多个小凹槽Ⅰ，各个小凹槽Ⅰ分别设置在破碎头的上部、下部和左端，各个小凹槽Ⅰ均与大凹槽相连通；在各个小凹槽Ⅰ内分别设置有插头Ⅰ和弹簧Ⅰ，弹簧Ⅰ套在插头Ⅰ上。提供的一种高效自动水果榨汁机捣碎头，采用插头与破碎头相结合的方式，能够彻底的对水果进行捣碎，捣碎效果好，并采用插头与弹簧相结合的方式，能够使插头进行伸缩，提高了插头的灵活性，能够全方位的对水果进行捣碎，工作效率高。","一种高效自动水果榨汁机捣碎头，其特征在于，包括有破碎头（1）、插头Ⅰ（11）、弹簧Ⅰ（12）；在破碎头（1）的内部设置有大凹槽（2），在破碎头（1）上设置有多个小凹槽Ⅰ（21），各个小凹槽Ⅰ（21）分别设置在破碎头（1）的上部、下部和左端，各个小凹槽Ⅰ（21）均与大凹槽（2）相连通；在各个小凹槽Ⅰ（21）内分别设置有插头Ⅰ（11）和弹簧Ⅰ（12），弹簧Ⅰ（12）套在插头Ⅰ（11）上。"]
["CN201510871976.0","一种冲击式自动水果榨汁机及其榨汁方法","A47J19/02(2006.01)I","A47J19/02(2006.01)I;A47J19/06(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2016.02.03","CN105286476A","","","2015.12.03","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本发明涉及一种榨汁机及其榨汁方法，尤其涉及一种冲击式自动水果榨汁机及其榨汁方法。解决的技术问题是提供一种冲击式自动水果榨汁机及其榨汁方法。提供了这样一种冲击式自动水果榨汁机，包括有进料装置、旋转推送装置、冲击榨汁装置、收集装置等；进料装置包括有料斗、气缸Ⅰ、挡板Ⅰ；旋转推送装置包括有滑轨、滑块、底座、旋转盘、伺服电机、气缸Ⅱ、挡板Ⅱ、果勺、接近式传感器Ⅰ、气缸Ⅲ；冲击榨汁装置包括有接近式传感器Ⅱ、推板、固定装置、气缸Ⅳ、导杆、倒Y形渣液分离板、弧形挡液板；收集装置包括有气缸Ⅴ、推渣板、收渣缸、收液缸；提供的一种冲击式自动水果榨汁机，实现了自动化操作，榨出的果汁量大，口感好，营养丰富。","一种冲击式自动水果榨汁机，其特征在于，包括有机架（1）、进料装置（2）、旋转推送装置（3）、冲击榨汁装置（4）、收集装置（5）、控制系统（6）；进料装置（2）包括有料斗（21）、气缸Ⅰ（22）、挡板Ⅰ（23）；料斗（21）设置在机架（1）上，在料斗（21）的下方设置有气缸Ⅰ（22）和挡板Ⅰ（23），气缸Ⅰ（22）与机架（1）相连接，挡板Ⅰ（23）设置在气缸Ⅰ（22）的右侧，挡板Ⅰ（23）与气缸Ⅰ（22）相连接；在进料装置（2）的下方设置有旋转推送装置（3）；旋转推送装置（3）包括有滑轨（31）、滑块（32）、底座（33）、旋转盘（34）、伺服电机（35）、气缸Ⅱ（36）、挡板Ⅱ（37）、果勺（38）、接近式传感器Ⅰ（39）、气缸Ⅲ（40）；滑轨（31）设置在机架（1）上，在滑轨（31）的上方设置有两个滑块（32），两个滑块（32）均与滑轨（31）为活动式连接；在两个滑块（32）的上方设置有底座（33），两个滑块（32）均与底座（33）为固定连接；在底座（33）的上端设置有旋转盘（34）和伺服电机（35），伺服电机（35）固定设置在底座（33）上，伺服电机（35）与旋转盘（34）相连接，旋转盘（34）与底座（33）为活动式连接；在旋转盘（34）上固定设置有气缸Ⅱ（36），在气缸Ⅱ（36）的左侧设置有挡板Ⅱ（37），气缸Ⅱ（36）与挡板Ⅱ（37）相连接；在挡板Ⅱ（37）的下方设置有果勺（38），挡板Ⅱ（37）与果勺（38）相对应；在果勺（38）的右侧设置有旋转盘（34），果勺（38）与旋转盘（34）为固定连接；在果勺（38）的左侧设置有接近式传感器Ⅰ（39），接近式传感器Ⅰ（39）与果勺（38）相对应，接近式传感器Ⅰ（39）与机架（1）相连接；在果勺（38）的上方设置有料斗（21）和挡板Ⅰ（23），料斗（21）与果勺（38）相对应；在果勺（38）的下方设置有气缸Ⅲ（40），气缸Ⅲ（40）与机架（1）相连接，气缸Ⅲ（40）设置在底座（33）的左侧，气缸Ⅲ（40）与底座（33）相连接；在旋转推送装置（3）的右侧设置有冲击榨汁装置（4）；冲击榨汁装置（4）包括有接近式传感器Ⅱ（41）、推板（43）、固定装置（44）、气缸Ⅳ（45）、导杆（46）、倒Y形渣液分离板（47）、弧形挡液板（48）；接近式传感器Ⅱ（41）设置在果勺（38）的右上方，接近式传感器Ⅱ（41）与果勺（38）相对应，接近式传感器Ⅱ（41）与机架（1）相连接；在冲击榨汁装置（4）上设置有通道（42），通道（42）设置在旋转推送装置（3）的右侧，通道（42）与果勺（38）相对应，通道（42）设置在接近式传感器Ⅱ（41）的右侧；在通道（42）的下方设置有固定装置（44），固定装置（44）为倾斜式设置；在固定装置（44）的内部设置有气缸Ⅳ（45）和导杆（46），导杆（46）设置为两个，两个导杆（46）对称式的设置在气缸Ⅳ（45）的上方和下方；气缸Ⅳ（45）与固定装置（44）为固定连接，导杆（46）与固定装置（44）为活动式连接；在固定装置（44）的右斜上方设置有推板（43），固定装置（44）与推板（43）为活动式连接；在推板（43）的左斜下方设置有气缸Ⅳ（45），推板（43）与气缸Ⅳ（45）相连接；在推板（43）的右侧设置有倒Y形渣液分离板（47），在倒Y形渣液分离板（47）上设置有孔，倒Y形渣液分离板（47）固定设置在机架（1）上，倒Y形渣液分离板（47）与通道（42）相对应；在倒Y形渣液分离板（47）的右侧设置有弧形挡液板（48），弧形挡液板（48）与倒Y形渣液分离板（47）相连接；收集装置（5）包括有气缸Ⅴ（51）、推渣板（52）、收渣缸（53）、收液缸（54）；气缸Ⅴ（51）设置在机架（1）上，在气缸Ⅴ（51）的下方设置有推渣板（52），气缸Ⅴ（51）与推渣板（52）相连接；在气缸Ⅴ（51）和推渣板（52）的下方设置有倒Y形渣液分离板（47），推渣板（52）与倒Y形渣液分离板（47）的左壁为活动式连接；在倒Y形渣液分离板（47）的下方设置有收渣缸（53）和收液缸（54），收渣缸（53）和收液缸（54）均放置在机架（1）上；收渣缸（53）设置在倒Y形渣液分离板（47）的左下方，收液缸（54）设置在倒Y形渣液分离板（47）的右下方，收液缸（54）设置在收渣缸（53）的右侧；气缸Ⅰ（22）、伺服电机（35）、气缸Ⅱ（36）、接近式传感器Ⅰ（39）、气缸Ⅲ（40）、接近式传感器Ⅱ（41）、气缸Ⅳ（45）、气缸Ⅴ（51）都分别与控制系统（6）相连接。"]
["CN201510881701.5","一种高楼消防辅助机器人","A62C27/00(2006.01)I","A62C27/00(2006.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2016.02.17","CN105327477A","","","2015.12.03","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本发明公开了一种高楼消防辅助机器人，包括辅助飞行装置和消防材料存储箱，所述主控箱的顶部通过连接杆连接有消防材料存储箱，所述消防材料存储箱分为外箱体和内箱体，所述外箱体套接于内箱体的外部，且两者之间加设有真空层，所述喷料装置的外表面还安装有摄像头，所述支撑架的末端通过转向电机与滚轮组连接。该高楼消防辅助机器人通过将辅助飞行装置与消防材料存储箱相结合，实现消防机器人的高空作业，避免消防人员爬高造成危险，同时能够起到小范围灭火的目的，具有实用性强、使用范围广的特点，加设的摄像头能够实时的获取火灾现场的图片信息，为消防人员提供救援指导，大大提高了救援的效率。","一种高楼消防辅助机器人，包括辅助飞行装置(1)和消防材料存储箱(2)，其特征在于：所述辅助飞行装置(1)包括十字形支架(11)、旋转电机(12)、旋翼(13)和主控箱(14)，所述十字形支架(11)的末端均通过紧固螺栓固定有旋转电机(12)，所述旋转电机(12)的转子末端同轴连接有旋翼(13)，所述主控箱(14)固定安装在十字形支架(11)的中心位置，所述主控箱(14)的顶部通过连接杆(3)连接有消防材料存储箱(2)，所述连接杆(3)的底部与主控箱(14)的连接处同轴连接有环绕电机(23)，所述主控箱(14)的内部嵌装有上位机(4)和无线发射装置(5)，所述主控箱(14)的上表面一侧设置有信号接收装置(6)，所述消防材料存储箱(2)分为外箱体(21)和内箱体(22)，所述外箱体(21)套接于内箱体(22)的外部，且两者之间加设有真空层(7)，所述内箱体(22)通过隔板隔成两个腔室(8)，所述腔室(8)的外表面均相通连接有喷料装置(9)，所述喷料装置(9)的末端装设有电磁控制阀(10)，所述喷料装置(9)的外表面还安装有摄像头(18)，所述摄像头(18)与无线发射装置(5)通过信号传输线连接，所述无线发射装置(5)与外部接收端通过无线信号连接，所述所述电磁控制阀(10)的阀口处安装有高压喷头(15)，所述主控箱(14)的底面两侧均安装有支撑架(16)，所述支撑架(16)的末端通过转向电机(17)与滚轮组(19)连接，所述滚轮组(19)的轴心部分均同轴安装有驱动电机(20)，所述信号接收装置(6)、电源(5)、电磁控制阀(10)和旋转电机(12)均与上位机(4)电连接，所述上位机(4)还通过导线与环绕电机(23)、转向电机(17)连接。"]
["CN201510881836.1","一种3D打印机闭环控制系统","B29C67/00(2006.01)I","B29C67/00(2006.01)I;B22F3/00(2006.01)I;B33Y50/02(2015.01)I","广东技术师范学院","王晓军","2016.01.27","CN105269822A","","","2015.12.03","510665 广东省广州市天河区中山大道西293号","","广东;44","本发明公开了一种3D打印机闭环控制系统，包括外部信号接入模块，所述外部信号接入模块的输出端电连接数据处理模块的输入端，所述数据处理模块的输出端分别与信息显示模块、动力控制器和电力控制器的输入端电连接，所述动力控制器的输入端分别与散热模块、挤头执行模块和检测系统动力模块的输入端电连接，所述电力控制器的输出端分别与加热模块、位置检测模块、挤头温度检测模块和平台温度检测模块的输入端电连接，所述位置检测模块、挤头温度检测模块和平台温度检测模块的输出端电连接内部数据接入模块的输入端,该系统增加温度检测装置和位置扫描装置，形成闭环的控制系统，有助于提高加工精度。","一种3D打印机闭环控制系统，包括外部信号接入模块(2)，其特征在于：所述外部信号接入模块(2)的输出端电连接数据处理模块(1)的输入端，所述数据处理模块(1)的输出端分别与信息显示模块(3)、动力控制器(5)和电力控制器(6)的输入端电连接，所述动力控制器(5)的输入端分别与散热模块(7)、挤头执行模块(8)和检测系统动力模块(9)的输入端电连接，所述电力控制器(6)的输出端分别与加热模块(10)、位置检测模块(11)、挤头温度检测模块(12)和平台温度检测模块(13)的输入端电连接，所述位置检测模块(11)、挤头温度检测模块(12)和平台温度检测模块(13)的输出端电连接内部数据接入模块(4)的输入端。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}